ナビ付きでトピックを開く

# コントラスト

ナンバープレート認識カメラに適切なコントラストを決定する際は、ナンバープレートの特性やナンバープレートの背景色の違いによるグレー値（画像を8ビットグレースケールに変換する場合）の違いを考慮してください。

良好なコントラスト | 許容されるコントラスト、認識が何とか可能です。
--- | ---

8ビットグレースケール画像のピクセルは0～255の値となり、グレースケール値0は完全な黒、255は完全な白になります。入力画像を8ビットグレースケール画像に変換する場合、テキストの1ピクセルと背景での1ピクセルの最小ピクセル値の差異は少なくとも15でなければなりません。

画像のノイズ（カメラの不要な機能を参照）、圧縮の使用（カメラの不要な機能を参照）、照明の状態などによって、ナンバープレートの文字や背景の色の判断が難しくなる点に注意してください。

© 2024 Milestone Systems A/S