ナビ付きでトピックを開く

# アダプティブ再生（説明付き）

アダプティブ再生は、再生モードでアダプティブストリーミングを使用可能にする構成です。

アダプティブ再生は、2つのレコーディングストリーム、プライマリおよびセカンダリストリームを要求します。Management Client でどちらのストリームも有効にする場合、両ストリームとも録画します。

- セカンダリレコーディングが構成される前にある期間のビデオを再生した場合、プライマリレコーディングだけが再生されます。

- セカンダリレコーディングが構成された後で録画されたビデオを再生する場合、クライアントのビューサイズに最も適したものに合わせて、プライマリまたはセカンダリレコーディングのビデオが再生されます。

### 使用可能

使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト（https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/）の製品概要ページにあります。

### アダプティブストリーミングを有効にする

Smart Client[プロファイル] の [詳細] タブでアダプティブストリーミングと共にアダプティブ再生を有効にすることができ、XProtect Smart Clientの[設定] > [詳細] > [アダプティブストリーミング] でも有効にできます。XProtect Smart Clientでアダプティブストリーミングの有効化については、アダプティブストリーミングを有効にするをご参照ください。

### エッジレコーディング

オプションとして、アダプティブ再生のエッジレコーディングを使用できます。エッジレコーディングを使用すると、ストリームの残りの部分とは異なる、通常はもっと高い解像度でストリームのシーケンスを表示することが可能です。例えば、低解像度のプライマリストリームを録画し、高解像度のソースからのレコーディングを結合できます。データを参照する際、結合したエッジレコーディングを有効にできます。

エッジレコーディングはメディアデータベースに保存され、これらレコーディングの解像度は個々のカメラに設定されます。

### 再生ビデオの解像度

アダプティブ再生を使用する場合、再生ビデオの解像度はプライマリおよびセカンダリレコーディングに設定した現在の解像度で決定されます。これは再生で、プライマリおよびセカンダリストリームのいずれかの選択が、各レコーディングストリームに現在設定されている解像度をベースにしているためです。

© 2024 Milestone Systems A/S