ナビ付きでトピックを開く

# 旋回動作（PTZ）をカスタマイズ

デフォルトでは、あるプリセット位置から別の位置に移動するために必要な時間（旋回動作）は3秒であると推定されています。カメラがプリセット位置間を移動するときに、関係のないモーションが検知される可能性が高いため、デフォルトでは、この期間のカメラのモーション検知が無効になっています。

カメラがPTZスキャンに対応し、設定されたプリセット位置がシステムのサーバーに保存されるタイプのカメラ（タイプ1 PTZカメラ）でのみ、旋回動作の速度をカスタマイズできます。それ以外のカメラでは、スピードスライダがグレイ表示になります。

以下をカスタマイズできます。

- 推定旋回動作時間
- カメラが旋回動作中に移動するスピード

異なるプリセット位置での旋回動作をカスタマイズする方法：

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. [パトロール] タブの [プロファイル] リストで、パトロール設定を選択します。
4. 旋回動作をカスタマイズチェックボックスを選択します。

   旋回動作表示がプリセット位置のリストに追加されます。

5. リストで、旋回動作を選択します。

6. [予想時間（秒）]フィールドに推定旋回動作時間（秒）を入力します。

7. スピードスライダを使用して、旋回動作スピードを指定します。スライダが右端の位置に来ると、カメラはデフォルトのスピードで移動します。スライダを左に移動するほど、選択した旋回動作中のカメラの移動スピードが低下します。
8. 必要に応じて、他の旋回動作でも同じ操作を繰り返します。

概念情報

パトロール設定と手動パトロール（説明付き）

関連タスク

パトロール設定を追加

パトロール設定でのプリセット位置の指定

各プリセット位置での時間を指定

パトロール中に終了位置を指定

PTZセッションの予約およびリリース

PTZセッションタイムアウトの指定

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S