ナビ付きでトピックを開く

# カメラの不要な機能

LPR用のカメラを設定する際は、以下に注意してください。

自動ゲイン調整

最も一般的に見られるカメラに起因する画像干渉には、ゲインノイズが挙げられます。

- ゲインは、カメラがシーンの画像をキャプチャして、それに光を配分する方法です。光が画像に最適であるように配分されないと、結果はゲインノイズになります。

  ゲインを制御するには、複雑なアルゴリズムを適用する必要があり、多くのカメラにはゲインの自動調整機能が備えられています。ただし、こうした機能がLPRで役立つことは残念ながらあまりないため、Milestoneは、カメラの自動ゲイン機能を可能な限り低く設定することを推奨しています。もう一つの選択肢として、カメラの自動ゲイン機能を無効にしてください。

  周囲が暗い場合、十分な外部照明を設置することでゲインノイズを回避することができます。

自動エンハンス

一部のカメラは、輪郭、エッジ、コントラストのエンハンスアルゴリズムを使って、画像が人間の目で見やすいように補正します。このようなアルゴリズムは、ナンバープレート認識プロセスで使用されるアルゴリズムを妨害することがあります。Milestoneは、できる限りカメラの輪郭、エッジ、コントラスト強化アルゴリズムを無効にすることをお勧めします。

自動圧縮

圧縮率が高くなるほど、ナンバープレートの画像の品質には悪影響があります。高い圧縮率を使用する場合、最適なLPR性能を実現するには、より高い解像度が必要になります（推奨されるプレート幅を参照）。低いJPEG圧縮を使用する場合、画像をJPEG品質レベルの80%以上で保存しており、画像の解像度、コントラスト、フォーカスは通常通りであり、ノイズレベルも低い限り、LPRに与える悪影響も非常に小さくなります。

許容可能 | 許容不可
--- | ---
ナンバープレート画像をJPEG品質レベル80%（低圧縮）で保存している。 | ナンバープレート画像をJPEG品質レベル50%（高圧縮）で保存している。

© 2024 Milestone Systems A/S