ナビ付きでトピックを開く

# 設定中XProtect Smart Wall

XProtect Management Clientで初期設定を終えると、システムに接続されてる物理的モニターにSmart Wallモニターを送信して、オペレータはビデオウォールの使用を開始できます。これには、以下のオプション両方を含めることができます。

- 静的ビュー

- ルールに応じて動的に変わるビュー

次の操作を希望する場合、追加の設定が必要となります。

- オペレータが物理的モニターに表示されているコンテンツをコントロールおよび手動で変更することを可能にする。この場合、指定のビューにSmart Wallコントロールを追加する必要があります。ビューにSmart Wallコントロールを追加するもご参照ください。
- 個別のモニターの既存のビューレイアウトを変更する。Smart Wallモニターのレイアウト変更もご参照ください。
- Smart Wallの定義にすでに適用されているプリセットXProtect Smart Client で 1 台以上の Smart Wall モニターに事前に設定したレイアウト。プリセットにより、ビデオウォールの各モニターに表示されるカメラとコンテンツの構成が決まります。をリセットまたは変更する。Reset or change Smart Wall presetsもご参照ください。

## ビューにSmart Wallコントロールを追加する

ビデオやその他のタイプのコンテンツをビデオウォールにプッシュする前に、1 つ以上のビューに Smart Wall コントロールを追加する必要があります。コントロールは、ビデオウォールのグラフィック表現です。

1. ワークスペースツールバーで、セットアップを選択します。

2. Smart Wallコントロールを追加するビューを選択します。

3. システム概要ペインで、Smart Wallを該当するビューアイテムにドラッグします。

4. もう一度 [設定] を選択して設定モードを終了し、変更を保存します。
5. これで、カメラや他のコンテンツタイプをビデオウォールにプッシュできるようになります。

## Smart Wallモニターのレイアウト変更

Smart Wallモニターの事前構成されたビューレイアウトを変更できます。これは、追加のカメラや他のコンテンツタイプを表示する必要がある場合に便利です。

例

インシデントが 5 台のカメラで録画され、容疑者の写真も撮影しました。セキュリティスタッフがインシデントを閲覧して容疑者の身柄を確保できるよう、ビデオと画像をビデオウォールで表示することにします。ビデオウォールの現在のモニターは 2x2 カメラしか表示できないようあらかじめ構成されているため、ビューレイアウトを 2x3 に変更することで 5 台目のカメラと画像を追加する必要があります。

手順：

1. ライブまたは再生モードで、Smart Wallのコントロールが含まれているビューを開きます。

2. モニターのアイコンをクリックして、[ビューレイアウトの変更] を選択し、表示形式（4:3など）を選択します。

3. ビューレイアウトを選択します。この例では 2x3 を選択します。2 つのグレー表示のアイテムがビューレイアウトに追加されます。

4. これで、コンテンツを追加できます。SECTION AND PAGE REFERENCEもご参照ください。

## Smart Wallプリセットのリセットまたは変更

プリセットXProtect Smart Client で 1 台以上の Smart Wall モニターに事前に設定したレイアウト。プリセットにより、ビデオウォールの各モニターに表示されるカメラとコンテンツの構成が決まります。は、多くの場合ルールやタイムスケジュールによって変更されます。また、他のオペレーターもプリセットを変更できます。ただし、ビデオウォールをリセットしたい状況や、特定のイベントの過程で特定のプリセットを適用したい状況が生じる可能性があります。

手順：

1. Smart Wall コントロールが含まれているビューを開きます。
2. [プリセットの選択] リストで、適用するプリセットにカーソルを置きます。

3. [有効化] をクリックします。ビデオウォール上の影響を受ける物理モニターもそれに応じて変更されます。

© 2024 Milestone Systems A/S