ナビ付きでトピックを開く

# ユーザーインターフェイスの詳細

この記事では、ユーザーと接続を管理するための設定、ならびにカメラの構成設定について説明します。

Management Clientを開き、Milestone Open Network Bridgeのノードを選択します。

## 一般タブ

Milestone Open Network Bridge設定

次のテーブルは、Milestone Open Network BridgeサーバーとONVIFクライアントのための設定を説明しています。

これらの設定が変更された場合、変更を適用するには、Milestone Open Network Bridgeサーバーを再起動する必要があります。

名前 | 説明
--- | ---
ONVIFポート | ONVIFポートのポート番号。ONVIFクライアントがMilestone Open Network Bridgeサーバーに接続するために、このポートを使用します。 デフォルトのポート番号は580です。
RTSPポート | RTSPポートのポート番号。Milestone Open Network Bridgeサーバーは、このポートからONVIFクライアントにRTSPビデオストリームを送信します。 デフォルトのポート番号は554です。
WS-Discoveryを有効にする | WS-Discovery（Web Services Dynamic Discovery）とは、ローカルネットワーク上のサービスを特定するための、マルチキャストディスカバリプロトコルについて定めた技術仕様です。

デフォルトのカメラ設定（ONVIF顧客に報告されているもの）

Milestone Open Network Bridge向けのこれらの設定には、 クライアントが接続し、ビデオストリームをリクエストすると、Milestone Open Network BridgeによってONVIFクライアントに提供されるすべてのカメラのデフォルト設定が記載されています。

この設定は、カメラの実際の構成を反映しているものではなく、ビデオストリームに影響するものでもありません。このシステムはこの設定を使って、Milestone Open Network BridgeとONVIFクライアントとの間のビデオの交換を高速化します。ONVIFクライアントは、RTSPストリームから実際の設定を使用します。

カメラの実際の設定を反映したい場合は、Milestone Open Network BridgeがONVIFクライアントに提供しているデフォルト設定を変更できます。

名前 | 説明
--- | ---
保有最長期間 | デフォルト値は30です。
フレーム数/秒 | デフォルト値は5です
幅 | デフォルト値は1920です。これはフルHD品質に適応しています。
高さ | デフォルト値は1080です。これはフルHD品質に適応しています。
ビット伝送速度Kbps | デフォルト値は512です。
GOPサイズ | デフォルト値は5です
コーデック | H.264またはH.265コーデックプロファイルのいずれかを選択します。デフォルト値はH.264 Baseline Profileです。

デバイスの構成を使用する設定

デフォルトでは有効に設定されています。上記で指定されたデフォルトの平均値の代わりに、デバイスの実際の構成を使うことができるようにします。

この設定を有効にすると、XProtectシステムとONVIFクライアント間の応答時間が長くなる可能性があります。

ONVIF クライアントの設定でプライバシーマスキングを無視します。

デフォルトは無効です。プライバシーマスクが解除可能なビデオストリームを表示するには、これを有効にします。

ONVIFクライアントでビデオストリームを表示するには、プライバシーマスクを解除する権限が必要です。

## RTSPタブ

Real Time Streaming Protocol設定

名前 | 説明
--- | ---
録画内のギャップをスキップ | クライアントでの録画ビデオのRTSP再生時に、録画に空白の部分が存在する場合、再生中に除外されます。 これはデフォルトで有効になっています。
フレームの繰り返し | プレーヤーによっては、フレーム間の間隔が500ミリ秒を超える際に動作不良を起こす場合があります。この設定では個々のフレームが繰り返され、タイムスタンプが調整されるため、ビデオの再生時にフレームが増加しているように見えます。
フレーム間の最大時間: | この設定は、フレーム間の時間をミリ秒単位で指定します。デフォルト値は350ミリ秒ごとです。
正規化時刻よりも絶対時刻を優先する | この設定は、RTSPサーバの再生応答を定義します。ここでは、クライアントの再生タイムインターバルは指定されません。 RTSPサーバーで、スケーリングまたは正規化された再生ではなく、リアルタイムで使用するには、このオプションを選択します。 ただし、クライアントアプリケーションが相対タイムインターバルまたはリアルタイムインターバル（UTC）のいずれかを使用するように設定されている場合、RTSPサーバーはクライアントで定義されているインターバルを使用して応答します。
コマンドでシーケンスを返す | これを有効にすると、DESCRIBEコマンド応答のシーケンスの情報が返されます。
最大リターン数 | クライアントに送信するシーケンスの最大数を設定します。デフォルト値は10です。
録画の最初または最後に戻る | シーケンスの検索を開始する個所を選択します：録画の始めまたは終わり。

RTSPマルチャスト設定

名前 | 説明
--- | ---
IPアドレス | ホストがサブスクライブできるマルチキャストのアドレス。デフォルト値は239.1.2.3です。
TTL | データパケットを転送できるルーターの最大数。

Real-time Transport Protocol設定

名前 | 説明
--- | ---
AACストリームのRTP プロトコル | データのエンコード形式を示すペイロード形式。ほとんどのクライアントはRFC 6414とRFC 3640の両方をサポートしていますが、音声ストリーミングで問題が発生した場合は、RTP プロトコルを変更してみてください。

© 2024 Milestone Systems A/S