ナビ付きでトピックを開く

# PTZセッションタイムアウトの指定

Management Client および必要なユーザー権限を持つXProtect Smart Clientユーザーは、PTZカメラのパトロールを手動で中断できます。

定期パトロールがシステム上のすべてのPTZカメラで再開される前に経過する時間を指定できます。

1. [ツール]>[オプション]を選択します。
2. [オプション]ウィンドウの[全般]タブの次の場所で時間を選択します。
   - 手動PTZセッションのタイムアウトリスト（デフォルトは15秒）。
   - パトロールセッションを一時停止するタイムアウトリスト（デフォルトは10分）。
   - 予約されたPTZセッションのタイムアウトリスト（デフォルトは1時間）。

   この設定は、システムのPTZカメラすべてに適用されます。

各カメラのタイムアウトは個別に変更できます。

1. [サイトナビゲーション]ペインで、[カメラ]をクリックします。
2. 概要ペインで、カメラを選択します。
3. [プリセット]タブの次の場所で時間を選択します。
   - 手動PTZセッションのタイムアウトリスト（デフォルトは15秒）。
   - パトロールセッションを一時停止するタイムアウトリスト（デフォルトは10分）。
   - 予約されたPTZセッションのタイムアウトリスト（デフォルトは1時間）。

   設定はこのカメラにのみ適用されます。

概念情報

パトロール設定と手動パトロール（説明付き）

関連タスク

パトロール設定を追加

パトロール設定でのプリセット位置の指定

各プリセット位置での時間を指定

旋回動作（PTZ）をカスタマイズ

パトロール中に終了位置を指定

PTZセッションの予約およびリリース

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S