ナビ付きでトピックを開く

# 通知プロファイル（ルールノードとイベントノード）

通知プロファイルの以下のプロパティを指定します。

コンポーネント | 要件
--- | ---
名前 | 通知プロファイルの分かりやすい名前を入力します。名前は、ルール作成中に通知プロファイルを選択したときに表示されます。
説明 （オプション） | 通知プロファイルの説明を入力します。説明は、概要ペインの通知プロファイルリストの通知プロファイルにマウスポインタを合わせると表示されます。
受信者 | 通知プロファイルの電子メール通知を送信する宛先となる電子メールアドレスを入力します。2つ以上の電子メールアドレスを入力する場合は、セミコロンでアドレスを区切ってください。例： aa@aaaa.aa;bb@bbbb.bb;cc@cccc.cc
件名 | 電子メールによる通知で、件名として表示するテキストを入力します。 件名とメッセージテキストフィールドには、デバイス名などのシステム変数を挿入できます。変数を挿入するには、フィールド下のボックスの必要な変数リンクをクリックします。
メッセージテキスト | 電子メールによる通知で、本文として表示するテキストを入力します。メッセージテキストの他に、電子メール通知の本文には、以下の情報が自動的に追加されます。 電子メールによる通知がトリガーされた原因 添付静止画像またはAVIビデオクリップのソース
電子メール間の時間 | 各電子メール通知を送信する間隔の最小時間（秒）を指定します。例： 120を指定した場合、2分経過する前にルールにより通知プロファイルが再びトリガーされた場合でも、各電子メール通知は最低2分経過するまで送信されません 0を指定すると、通知プロファイルがルールでトリガーされるたびに電子メール通知が送信されます。これにより電子メール通知が大量に送信される可能性があります。したがって、値に0を使用する場合、ルールが頻繁にトリガーされる通知プロファイルを送信する際は注意が必要です
画像の数 | 各通知プロファイルの電子メール通知に添付する最大静止画像数を指定します。デフォルトの画像数は5個です。
画像間の時間（ミリ秒） | 添付画像に提示された記録間のミリ秒数を指定します。例：デフォルトは500ミリ秒で、添付画像は1/2秒間隔で記録を表示します。
イベント前の時間（秒) | この設定はAVIファイルの開始を指定する際に使用します。デフォルトでは、AVIファイルには通知プロファイルがトリガーされる2秒前からの録画が含まれます。これは、必要な秒数に変更できます。
イベント後の時間(秒) | この設定はAVIファイルの終了を指定する際に使用します。デフォルトでは、AVIファイルは通知プロファイルがトリガーされた4秒後に終了します。これは、必要な秒数に変更できます。
フレームレート | AVIファイルに含める秒当たりのフレーム数を指定します。デフォルトは1秒当り5フレームです。フレームレートが高ければ高いほど、画質とAVIファイルサイズが大きくなります。
電子メールに画像を埋め込む | 選択すると（デフォルト）、画像が電子メール通知の本文に挿入されます。選択しなければ、画像は添付ファイルとして電子メール通知に添付されます。

概念情報

通知プロファイル（説明付き）

関連タスク

通知プロファイルの追加

ルールによる電子メール通知のトリガー

© 2024 Milestone Systems A/S