ナビ付きでトピックを開く

# フェールオーバーサーバー（サーバーノード）

使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト（https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/）の製品概要ページにあります。

フェールオーバーレコーディングサーバーは、予備のレコーディングサーバーで、通常のレコーディングサーバーが使用できなくなった場合に使用されます。フェールオーバーレコーディングサーバーは、コールドスタンバイサーバー、またはホットスタンバイサーバーの 2 通りの構成ができます。

フェールオーバー レコーディングサーバーは、標準的なレコーディングサーバーと同様にインストールします（Download Managerを介したフェールオーバー レコーディング サーバーのインストールを参照）。フェールオーバーレコーディングサーバーがインストールされると、Management Client で表示されるようになります。Milestone はすべてのフェールオーバーレコーディングサーバーを個別のコンピュータにインストールすることを推奨しています。フェールオーバーレコーディングサーバーが、マネジメントサーバーの正しい IP アドレス/ホスト名を用いて構成されていることを確認します。フェールオーバーサーバーサービスを実行するユーザーアカウントのユーザー権限は、インストールプロセス中に付与されます。すなわち：

- フェールオーバーレコーディングサーバーを開始または停止するための開始/停止権限
- RecorderConfig.xml ファイルを読み取る/書き込むための読み取りおよび書き込みアクセス権限

暗号化に対して証明書が選択されている場合、システム管理者は選択した証明書プライベートキーについて、フェールオーバーユーザーに読み取りアクセス権限を付与する必要があります。

Milestone では、フェールオーバーレコーディングサーバーが暗号化を使用しているレコーディングサーバーを引き継ぐ際、フェールオーバーレコーディングサーバーも暗号化を使用するよう準備する必要があります。詳細については、安全な通信（説明付き）とDownload Managerを介したフェールオーバー レコーディング サーバーのインストールをご参照ください。

デバイスレベルで必要なフェールオーバーサポートのタイプを指定できます。レコーディングサーバー上の各デバイスで、フル、ライブのみ、フェールオーバーサポートなしを選択できます。これにより、フェールオーバーリソースに優先順位を付けることができます。例えば、ビデオのフェールオーバーのみを設定し、音声には設定しないことも可能です。また、重要性の低いカメラはフェールオーバーせず、重要なカメラのみをフェールオーバーの対象にできます。

システムがフェールオーバーモードの間は、ハードウェアの交換や移動、レコーディングサーバーの更新、ストレージ設定やビデオストリーム設定のようなデバイスの設定変更を行うことはできません。

コールドスタンバイフェールオーバーレコーディングサーバー

コールドスタンバイフェールオーバーレコーディングサーバーの設定では、1 つのフェールオーバーグループに複数のフェールオーバーレコーディングサーバーを集めます。複数の事前に選択されたレコーディングサーバーのいずれかが使用できなくなった場合に、フェールオーバーグループ全体が代わりに対応します。必要な数だけグループを作成することができます（コールドスタンバイ用にフェールオーバー レコーディング サーバーをグループ化を参照）。

グループ化には明確なメリットがあります。レコーディングサーバーを引き継ぐフェールオーバーレコーディングサーバーを後から指定する場合は、フェールオーバーレコーディングサーバーのグループを選択します。選択したグループに複数のフェールオーバーレコーディングサーバーがある場合、レコーディングサーバーを使用できなくなっても引き継ぎの準備ができているフェールオーバーレコーディングサーバーが 1 台以上あるため、安全です。プライマリグループのすべてのレコーディングサーバーが応答しない場合は、プライマリグループを引き継ぐフェールオーバーサーバーのセカンダリグループを特定できます。1 つのフェールオーバーレコーディングサーバーは、一度に 1 つのグループにのみ属することができます。

フェールオーバーグループのフェールオーバーレコーディングサーバーには順序があります。この順序に従い、フェールオーバーレコーディングサーバーが、レコーディングサーバーを引き継ぐ順序が決定されます。デフォルトでは、フェールオーバーグループでフェールオーバーレコーディングサーバーを組み込んだ順序が反映されます。これは必要に応じて変更できます。

ホットスタンバイフェールオーバーレコーディングサーバー

ホットスタンバイフェールオーバー レコーディング サーバーの設定で、1 台のレコーディングサーバーのみから引き継ぐ、専用のフェールオーバー レコーディング サーバーを設定できます。これにより、システムはそのフェールオーバー レコーディング サーバーを「スタンバイ」モードのまま保つことができます。フェールオーバー レコーディング サーバーは、レコーディングサーバーの現在の正しい構成と同期しており、専用であるため、コールドスタンバイフェールオーバー レコーディング サーバーよりも迅速な引き継ぎが可能となります。前述の通り、ホットスタンバイサーバーは 1 台のレコーディングサーバーにのみ割り当てることができ、グループ化できません。すでにフェールオーバーグループに含まれているフェールオーバーサーバーは、ホットスタンバイレコーディングサーバーとして割り当てできません。

フェールオーバー レコーディング サーバーの検証

フェールオーバーサーバーからレコーディングサーバーへのビデオデータの統合を検証するには、レコーディングサーバーのサービスを停止するか、レコーディングサーバーのコンピュータをシャットダウンしてレコーディングサーバーを利用できない状態にする必要があります。

ネットワークケーブルを抜くか、テストツールを使ってネットワークをブロックするような手動によるネットワークの中断は有効な方法ではありません。

## 情報タブのプロパティ（フェールオーバーサーバー）

次のフェールオーバー レコーディング サーバーのプロパティを指定します。

名前 | 説明
--- | ---
名前 | Management Client、ログなどに表示されるフェールオーバー レコーディング サーバーの名前。
説明 | 引き継がれるレコーディングサーバーなど、フェールオーバー レコーディング サーバーを説明するために使用できるオプションのフィールド。
ホスト名 | フェールオーバー レコーディング サーバーのホスト名を表示します。これは変更できません。
ローカルWebサーバーアドレス | フェールオーバー レコーディング サーバーのWebサーバーローカルアドレスを表示します。例えば、PTZ カメラコントロールコマンドを使用したり、XProtect Smart Clientからのライブリクエストを閲覧する際には、 ローカルアドレスを使用します。 Web サーバーの通信に使われているポート番号を含むアドレス（標準ポート 7563）。 フェールオーバー レコーディング サーバーが暗号化しているレコーディングサーバーを引き継ぐときは、フェールオーバー レコーディング サーバーも暗号化の準備をする必要があります。 暗号化を有効にすると、パッドロックアイコンとhttpの代わりにhttpsを含むアドレスが表示されます。
Webサーバーアドレス | インターネット上のフェールオーバー レコーディング サーバーのWebサーバーパブリックアドレスを表示します。 インストールでファイアウォールまたはNATルーターを使用する際は、ファイアウォールまたはNATルーターのアドレスを入力すると、インターネット上で監視システムにアクセスできるクライアントが、フェールオーバー レコーディング サーバーには接続できません。 パブリックアドレス と ネットワーク タブ上でポート番号を指定します。 暗号化を有効にすると、パッドロックアイコンとhttpの代わりにhttpsを含むアドレスが表示されます。
UDPポート | フェールオーバー レコーディング サーバー間での通信に使用されるポート番号。デフォルトポートは8844です。
データベースの場所 | 録画の保存用にフェールオーバー レコーディング サーバーで使用されるデータベースへのパスを指定します。 データベースパスは、フェールオーバー レコーディング サーバーがレコーディングサーバーに代替している間には変更できません。ユーザーが行う変更は、フェールオーバー レコーディング サーバーがレコーディングサーバーの代替サーバーではなくなったときに適用されます。

## マルチキャストタブ（フェールオーバーサーバー）

フェールオーバーサーバーを使用している場合は、マルチキャストのライブストリームを有効にし、レコーディングサーバーとフェールオーバーサーバーの両方で使用しているネットワークインターフェースカードのIPアドレスを特定する必要があります。

マルチキャストの詳細については、「レコーディングサーバーのマルチキャストを有効にする」をご参照ください。

## 情報タブの機能（フェールオーバーグループ）

フィールド | 説明
--- | ---
名前 | Management Client、ログなどに表示されるフェールオーバーグループの名前。
説明 | 説明（任意）。たとえば、サーバーの物理的な場所。

## シーケンスタブのプロパティ（フェールオーバーグループ）

フィールド | 説明
--- | ---
フェールオーバーシーケンスの指定 | [上] と [下] をクリックし、グループの通常のフェールオーバー レコーディング サーバーの目的のシーケンスを設定します。

概念情報

フェールオーバー レコーディング サーバー（説明付き）

フェールオーバー レコーディング サーバーのサービス（説明付き）

関連タスク

フェールオーバー レコーディング サーバーの割り当て

コールドスタンバイ用にフェールオーバー レコーディング サーバーをグループ化

フェールオーバー レコーディング サーバーの設定と有効化

© 2024 Milestone Systems A/S