ナビ付きでトピックを開く

# トランザクションソース（トランザクトノード）

トランザクションソースのプロパティについて下表で説明します。

ソースの追加について詳しくは、「トランザクションソースの追加（ウィザード）」を参照してください。

## トランザクションソース（プロパティ）

名前 | 説明
--- | ---
有効にする | トランザクションソースを無効にするには、このチェックボックスをオフにします。トランザクションデータのストリームは停止しますが、インポート済みのデータはイベントサーバーに残ります。保存期間中にはXProtect Smart Clientで無効なトランザクションソースからトランザクションを表示することができます。 無効なトランザクションソースでも、トランザクションソースライセンスが必要です。
名前 | 名前を変更するには、新しい名前をここに入力します。
コネクタ | トランザクションソースを作成した場合は、選択したコネクタを変更できません。別のコネクタを選択するには、新しいトランザクションソースを作成し、ウィザードで任意のコネクタを選択する必要があります。
トランザクションの定義 | 受信されたトランザクションデータをトランザクションおよびトランザクションラインに変換する方法を定義する別のトランザクション定義を選択できます。これには次の定義が含まれます。 トランザクションの開始および終了時期 トランザクションをXProtect Smart Clientに表示する方法
保存期間 | イベントサーバーにトランザクションデータを保存する期間を日数で指定します。デフォルトの保存期間は30日です。保存期間が終了すると、データは自動的に削除されます。これにより、データベースのストレージ容量を超過する状況を回避できます。 最小値は1日、最大値は1000日です。
TCPクライアントコネクタ | TCPクライアントコネクタを選択した場合は、次の設定を指定します。 ホスト名：トランザクションソースに関連付けられたTCPサーバーのホスト名を入力します。 ポート: トランザクションソースに関連付けられたTCPサーバーのポート名を入力します
シリアルポートコネクタ | シリアルポートコネクタを選択した場合は、設定を指定し、トランザクションソースの設定と一致するようにします。 シリアルポート：COMポートを選択します。 ボーレート：1秒当たりに転送されるビット数を指定します。 パリティ：転送のエラー検出方法を指定します。デフォルトでは、なしが選択されています。 データビット：データの1文字を表すために使用されるビット数を指定します。 停止ビット：1バイトが転送されるタイミングを示すビット数を指定します。ほとんどのデバイスでは1ビットが必要です。 ハンドシェイク：トランザクションソースとイベントサーバー間の通信プロトコルを決定するハンドシェイク方式を指定します。

© 2024 Milestone Systems A/S