ナビ付きでトピックを開く

# フェールオーバー レコーディング サーバーの設定と有効化

フェールオーバー レコーディング サーバーを無効にしている場合、標準のレコーディングサーバーから切り替える前に有効にする必要があります。

次の手順を実行し、フェールオーバー レコーディング サーバーを有効にして、基本プロパティを編集します。

1. [サイトナビゲーション]ペインで、[サーバー]>[フェールオーバーサーバー]を選択します。インストール済みのフェールオーバー レコーディング サーバーとフェールオーバーグループのリストが表示されます。
2. [オーバービュー] ペインで、必要なフェールオーバー レコーディング サーバーを選択します。
3. 右クリックして、有効を選択します。フェールオーバー レコーディング サーバーが有効になりました。
4. フェールオーバー レコーディング サーバーのプロパティを編集するには、[情報] タブに移動します。
5. 完了すると、ネットワークタブに移動します。ここで、フェールオーバ ーレコーディング サーバーのパブリックIPアドレスなどを定義できます。これは、NAT（ネットワークアドレス変換）とポート転送を使用する場合に必要です。詳細については、標準のレコーディングサーバーのネットワークタブをご参照ください。
6. [サイトナビゲーション] ペインで、[サーバー] > [レコーディングサーバー] を選択します。フェールオーバーサポートを実行したいレコーディングサーバーを選択して、フェールオーバー レコーティングー サーバーを割り当てます（フェールオーバータブ（レコーディングサーバー）を参照）。

フェールオーバー レコーディング サーバーのステータスを見るには、通知エリアにあるFailover Recording Server Managerトレイアイコンの上でマウスをホールドします。フェールオーバー レコーディング サーバーの説明フィールドに、入力された説明文がヒントとして表示されます。ここで、フェールオーバー レコーディング サーバーが、どのレコーディングサーバーを引き継ぐよう設定されているかを確認することができます。

フェールオーバー レコーディング サーバーは、定期的にマネジメントサーバーに対してpingを行い、マネジメントサーバーがオンラインで、必要に応じて、標準レコーディングサーバーの構成に対して要求、応答できることを確認します。pingをブロックすると、フェールオーバー レコーディング サーバーは、標準レコーディングサーバーを代替できなくなります。

概念情報

フェールオーバー レコーディング サーバー（説明付き）

フェールオーバー レコーディング サーバーのサービス（説明付き）

参考資料

フェールオーバーサーバー（サーバーノード）

© 2024 Milestone Systems A/S