ナビ付きでトピックを開く

# Smart Wallの設定をテスト

XProtect Smart WallでXProtect Management Clientを設定後、Smart WallでビューにXProtect Smart Clientコントロールを追加し始める前に、設定をテストしたいことがあるかもしれません。

要件

最低つプリセットを作成し、モニターに割り当て、レイアウトを設定し、最低台カメラを追加しています。Smart Wallの定義のプリセットを作成またはビューレイアウトを定義し、カメラを追加しますもご参照ください。

手順：

1. XProtect Smart Clientにログインします。
2. [ビュー] ペインで、Smart Wallノードを展開します。

3. Smart Wall定義を選択し、モニターを1台選択します。正確に設定されている場合、メインビューには、プリセットXProtect Smart Client で 1 台以上の Smart Wall モニターに事前に設定したレイアウト。プリセットにより、ビデオウォールの各モニターに表示されるカメラとコンテンツの構成が決まります。が表示されるよう設定されているカメラが表示されます、

この例には、2台のカメラを使用するモニターが示されています。

© 2024 Milestone Systems A/S