ナビ付きでトピックを開く

# Milestone Open Network Bridge相互運用性

Milestone Open Network Bridge は以下のコンポーネントで構成されています。

- Milestone Open Network Bridge サーバー
- Milestone Open Network Bridge Management Client向け64ビットプラグイン

以下のイラストは、ONVIF クライアントと Milestone Open Network Bridge、XProtect VMS の間の相互運用の概要を示しています。

Milestoneは、Milestone Open Network Bridgeサーバーを非武装地帯（DMZ）にインストールすることを推奨します。

1. ONVIF クライアントは、インターネット上の Milestone Open Network Bridge サーバー経由で XProtect VMS に接続します。これを行うには、ONVIFクライアントはMilestone Open Network BridgeがインストールされたサーバーのIPアドレスまたはドメイン名 (ドメイン/ホスト名) 、およびONVIFポート番号が必要です。
2. Milestone Open Network Bridgeサーバーは、ONVIFクライアントユーザーを認証するためマネジメントサーバーに接続します。

3. 認証後、クライアントはRTSPサービス経由で、入手可能なカメラとストリームを取得できます。

4. Milestone Open Network Bridgeサーバーは、ONVIFクライアントに、RTSPストリームとしてビデオを送信します。
5. 使用可能な場合、ONVIFクライアントのユーザーは、PTZ（パン/チルト/ズーム）カメラを使用できます。

© 2024 Milestone Systems A/S