ナビ付きでトピックを開く

# 問題：Recording Serverが、Management Serverクラスタノードを切り替える際にオフラインになる

Management Server冗長性に対してMicrosoftクラスタを設定した場合、クラスタノード間でRecording Serverを切り替える際に、Recording ServerまたはManagement Serverもオフラインになる場合があります。

これを修正するには、以下を実行します。

構成を変更する場合は、Microsoftフェールオーバークラスターマネージャーで、サービスのコントロールとモニタリングを一時停止し、Server Configuratorが変更を行ってManagement Serverサービスを起動／停止できるようにします。フェールオーバークラスターサービスのセットアップタイプを手動に変更しても、Server Configuratorとは矛盾しないはずです。

Management Serverコンピュータで以下を実行します。

1. マネジメントサーバーがインストールされている各コンピュータでServer Configuratorを起動します。
2. [登録] ページに移動します。
3. 鉛筆（）の記号をクリックして、マネジメントサーバーのアドレスを編集可能にします。
4. 管理サーバーのアドレスを、Management Server をホストするクラスタの役割名に変更します（例：http://MyCluster） 。
5. [登録] をクリックします。

Management Server（Recording Server、Mobile Server、Event Server、API Gatewayなど）を使用するコンポーネントを備えたコンピューターの場合：

1. 各コンピュータでServer Configuratorを起動します。
2. [登録]ページに移動します。
3. 管理サーバーのアドレスを、Management Server をホストするクラスタの役割名に変更します（例：http://MyCluster） 。
4. [登録] をクリックします。

概念情報

XProtect Management Server Failover

フェールオーバーマネジメントサーバー

関連タスク

Upgrade in a cluster

© 2024 Milestone Systems A/S