ナビ付きでトピックを開く

# アラーム（説明付き）

この機能は、XProtect Event Serverがインストールされている場合のみ機能します。

この記事では、イベントによってトリガーされるアラームがシステムに表示されるよう設定する方法について説明します。

イベントサーバーで処理される機能に基づくアラーム機能により、組織全体の任意のインストール数（他のXProtectシステムも含む）で、一元的なアラームの確認、コントロール、およびアラームの拡張性が得られます。以下のいずれかに基づきアラームが生成されるように設定できます。

- 内部システム関連のイベント

  例：モーション、サーバーの応答/非応答、アーカイブの問題、ディスク空き容量不足など。

- 外部統合イベント

  このグループは、複数のタイプの外部イベントで構成されています。

  - アナリティクスイベント

    典型的には、外部のサードパーティーのビデオコンテンツ分析（VCA）プロバイダから受け取ったデータ。

  - MIPプラグインイベント

    MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、システムのカスタムプラグイン（例：外部入退室管理システムまたは同様の機能などとの統合）を開発できます。

凡例：

1. 監視システム
2. Management Client
3. XProtect Smart Client
4. アラーム設定
5. アラームデータのフロー

アラームを処理し、XProtect Smart Clientにあるアラームリストに割り当てます。アラームはXProtect Smart Clientのスマートマップおよびマップ機能とも統合できます。

## アラーム設定

アラーム設定には以下が含まれます。

- アラーム処理の動的役割ベース設定
- すべてのコンポーネントの一元的技術概要：サーバー、カメラ、および外部ユニット
- すべての受信アラームとシステム情報の一元的ログ設定
- プラグインの処理、外部入退室管理またはVCAベースシステムなどの他のシステムとのカスタム統合が可能です。

一般的に、アラームを発生させるオブジェクトの視認性によりアラームが制御されます。これは、制御/管理するユーザーと、制御/管理の度合いについて、アラームの4つの側面が役割を担っていることを意味します。

名前 | 説明
--- | ---
ソース/デバイス視認性。 | アラームを発生させるデバイスが、ユーザーの役割で視認できるように設定されていない場合、ユーザーはXProtect Smart Clientのアラームリストのアラームを確認することはできません。
ユーザー定義イベントをトリガーする権限 | この権限は、ユーザーの役割がXProtect Smart Clientで選択したユーザー定義システムをトリガーできるかどうかを決定します。
外部プラグイン | システムで外部プラグインが設定されている場合、それがアラームを処理するユーザー権限を制御する可能性があります。
一般的役割権限 | ユーザーがアラームを表示できるだけか、あるいはアラームを管理できるかを決定します。 アラームのユーザーがアラームについてできる操作は、ユーザーの役割とその役割の設定により異なります。

オプションのアラームとイベントタブで、アラーム、イベント、ログの設定を指定できます。

関連タスク

アラームの追加

参考資料

アラーム定義（アラームノード）

アラームデータ設定（アラームノード）

音声の設定（アラームノード）

© 2024 Milestone Systems A/S