ナビ付きでトピックを開く

# 新しいXProtectコンポーネントのインストール

## Download Managerを介したインストール（説明付き）

マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータ以外にシステムコンポーネントをインストールしたい場合は、Management ServerのダウンロードウェブサイトDownload Managerを介してシステムコンポーネントをインストールする必要があります。

1. Management Serverがインストールされているコンピュータから、Management Serverのダウンロードウェブページに移動します。WindowsのスタートメニューでMilestone>管理インストールページの順に選択し、将来、他のコンピュータにシステムコンポーネントをインストールする際に使用できるよう、インターネットアドレスを書き留めるかコピーします。アドレスは通常、http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htmです。
2. それぞれのコンピュータにログインし、他のシステムコンポーネントを1つまたは複数インストールします。

- Recording Server （詳細については、Download Managerを介したレコーディングサーバーのインストールまたはをご参照くださいレコーディングサーバーのサイレントインストール）
- Management Client（詳細については、Download Manager経由でManagement Clientをインストールをご参照ください）
- Smart Client
- Event Serverインストール後、API ゲートウェイを必ず再起動してください。後日コンピュータの名前を変更するには、API ゲートウェイも再起動する必要があります。

  FIPS準拠環境でEvent Serverをインストールしている場合は、インストール前にWindows FIPS 140-2モードを無効にする必要があります。

- Log Server（詳細については、ログサーバーをサイレントインストールするをご参照ください）
- Mobile Server （詳細については、XProtect Mobileサーバーのインストールをご参照ください）

3. インターネットブラウザを開き、Management Serverのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力して、関連するインストーラをダウンロードします。
4. インストーラを実行します。

インストールの各手順において何を選択または設定すべきか不明な場合は、システムのインストール - カスタムオプションをご参照ください。

## Download Manager経由でManagement Clientをインストール

XProtectシステム管理者が複数いる場合や、複数のコンピュータからXProtectシステムを管理する場合は、以下の手順に従ってManagement Clientをインストールできます。

Management Clientは常にマネジメントサーバーにインストールされます。

1. Management Serverがインストールされているコンピュータから、Management Serverのダウンロードウェブページに移動します。WindowsのスタートメニューでMilestone>管理インストールページの順に選択し、将来、他のコンピュータにシステムコンポーネントをインストールする際に使用できるよう、インターネットアドレスを書き留めるかコピーします。アドレスは通常、http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htmです。

2. システムコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。

3. インターネットブラウザを開き、Management Serverのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力して、Enterキーを押します。
4. Management Clientインストーラですべての言語をクリックします。ダウンロードしたファイルを実行します。
5. すべての警告ではいをクリックします。展開が開始されます。
6. インストーラの言語を選択します。[続行] をクリックします。
7. 使用許諾契約を読み、同意します。[続行] をクリックします。
8. ファイルの場所および製品の言語を選択します。[インストール] をクリックします。
9. インストールが完了しました。正常にインストールされたコンポーネントの一覧が表示されます。[閉じる] をクリックします。
10. デスクトップのアイコンをクリックし、Management Clientを開きます。
11. Management Clientのログインダイアログが表示されます。
12. コンピュータフィールドでマネジメントサーバーのホスト名またはIPアドレスを指定します。
13. 認証を選択して、ユーザー名とパスワードを入力します。接続をクリックします。Management Clientが起動します。

Management Clientの機能の詳細とシステムで実行できる処理を表示するには、ツールメニューのヘルプをクリックします。

## Download Managerを介したレコーディングサーバーのインストール

システムコンポーネントが別々のコンピュータに分散されている場合は、次の手順に従ってレコーディングサーバーをインストールできます。

レコーディングサーバーは、 シングルコンピュータインストールではすでにインストールされていますが、より多くの容量が必要な場合は、同じ手順でレコーディングサーバーを追加することができます。

フェールオーバー レコーディング サーバーをインストールする必要がある場合は、Download Managerを介したフェールオーバー レコーディング サーバーのインストールを参照してください。

1. Management Serverがインストールされているコンピュータから、Management Serverのダウンロードウェブページに移動します。WindowsのスタートメニューでMilestone>管理インストールページの順に選択し、将来、他のコンピュータにシステムコンポーネントをインストールする際に使用できるよう、インターネットアドレスを書き留めるかコピーします。アドレスは通常、http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htmです。

2. システムコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。

3. インターネットブラウザを開き、Management Serverのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力して、Enterキーを押します。
4. レコーディング サーバーインストーラの下にあるすべての言語を選択して、レコーディングサーバーのインストーラをダウンロードします。インストーラを保存するか、ウェブページから直接実行します。
5. インストール中に使用する言語を選択します。[続行] をクリックします。
6. インストールのタイプを選択ページで以下を選択します。

   標準：デフォルト値を使用してレコーディングサーバーをインストールします。

   カスタム：カスタム値を使用してレコーディング サーバーをインストールします。

7. レコーディングサーバーの設定ページで、さまざまなレコーディングサーバーの設定を行います。
   1. レコーディングサーバー名フィールドに、レコーディングサーバー名を入力します。デフォルトでコンピュータ名になっています。
   2. マネジメントサーバーのアドレスフィールドにマネジメントサーバーのアドレスとポート番号が表示されます： localhost:80
   3. メディアデータベースロケーションの選択フィールドで、ビデオ録画を保存したい場所を選択します。ビデオ録画は、プログラムをインストールする場所とは別の、システムドライブ以外の場所に保存することをMilestoneは推奨します。デフォルトの場所は、空き容量が最も多いドライブです。
   4. ビデオ録画の保存期間フィールドで、録画を保存する期間を設定します。1日から365,000日の間の日数を入力できます。デフォルトの保存期間は7日間です。
   5. [続行] をクリックします。
8. レコーディングサーバーのIPアドレスページは、カスタムを選択した場合にのみ表示されます。このコンピュータにインストールするレコーティングサーバーの数を指定します。[続行] をクリックします。

9. レコーディングサーバーのサービスアカウントを選択で、レコーディングサーバーのサービスアカウントとしてこの定義済みアカウントまたはこのアカウントのいずれかを選択します。

   必要に応じてパスワードを入力します。

   アカウントのユーザー名は、1単語にしてください。スペースは使用できません。

   続行をクリックします。

10. 暗号化を選択ページでは、以下の通信フローを保護できます。

    - レコーディング サーバー、データコレクター、マネジメントサーバー間

      内部通信フローで暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します。

      レコーディングサーバーからマネジメントサーバーへの通信を暗号化する場合、システムは、マネジメントサーバーからレコーディングサーバーへの通信も暗号化するよう求めます。

    - レコーディングサーバーとクライアント間

      レコーディング サーバーと、レコーディング サーバーからデータ ストリームを受け取るクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。

    - モバイルサーバーとクライアント間

      モバイルサーバーからデータ ストリームを取得するクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、モバイルストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。

    - イベントサーバーと通信するコンポーネントとイベントサーバー間

      イベントサーバーと通信するコンポーネント（LPR Serverなど）とイベントサーバー間の暗号化を有効にするには、イベントサーバー＆拡張機能セクションで証明書を選択します。

    すべてのシステム コンポーネントに対して同じ証明書を使用することも、システムコンポーネントごとに異なる証明書を使用することもできます。

    安全なコミュニケーションのためのシステムの準備についての詳細は、以下を参照してください：

    - 安全な通信（説明付き）

    - 証明書に関するMilestoneガイド

    インストール後、通知エリアのManagement Server Managerトレイ アイコンのServer Configuratorから暗号化を有効にすることもできます。

11. ファイルの場所と製品の言語を選択ページで、プログラムファイルのファイルの場所を選択します。

    すでに Milestone XProtect VMSがコンピュータにインストールされている場合、このフィールドは無効になっています。このフィールドには、コンポーネントのインストール先が表示されます。

12. 製品の言語フィールドで、どの言語でXProtect製品をインストールするのか選択します。[インストール] をクリックします。

    ソフトウェアがインストールされます。インストールが完了すると、正常にインストールされたシステムコンポーネントのリストが表示されます。[閉じる] をクリックします。

13. フェールオーバーレコーディングサーバーがインストールされたら、Recording Server Managerトレイアイコンでその状態を確認し、Management Client内でその設定を行うことができます。詳細については、初期構成タスクリストをご参照ください。

## Download Managerを介したフェールオーバー レコーディング サーバーのインストール

ワークグループを実行する場合は、フェールオーバー レコーディング サーバーを別の方法でインストールする必要があります（ワークグループのインストールを参照）。

1. Management Serverがインストールされているコンピュータから、Management Serverのダウンロードウェブページに移動します。WindowsのスタートメニューでMilestone>管理インストールページの順に選択し、将来、他のコンピュータにシステムコンポーネントをインストールする際に使用できるよう、インターネットアドレスを書き留めるかコピーします。アドレスは通常、http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htmです。

システムコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。

2. インターネットブラウザを開き、Management Serverのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力して、Enterキーを押します。
3. レコーディング サーバーインストーラの下にあるすべての言語を選択して、レコーディングサーバーのインストーラをダウンロードします。インストーラを保存するか、ウェブページから直接実行します。
4. インストール中に使用する言語を選択します。[続行] をクリックします。
5. インストールのタイプを選択ページでフェールオーバーを選択し、レコーディング サーバーをフェールオーバー レコーディング サーバーとしてインストールします。

6. レコーディング サーバーの設定ページで、さまざまなレコーディングサーバーの設定を行います。フェールオーバーレコーディング サーバーの名前、マネジメントサーバーのアドレス、メディアデータベースへのパス。[続行] をクリックします。

7. フェールオーバー レコーディング サーバーをインストールする際には、レコーディングサーバーのサービスアカウントを選択ページでこのアカウントと名付けられた特定のユーザーアカウントを使用する必要があります。これにより、フェールオーバーユーザーアカウントが作成されます。必要に応じて、パスワードを入力して確認します。[続行] をクリックします。

8. 暗号化を選択ページでは、以下の通信フローを保護できます。

   - レコーディング サーバー、データコレクター、マネジメントサーバー間

     内部通信フローで暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します。

     レコーディングサーバーからマネジメントサーバーへの通信を暗号化する場合、システムは、マネジメントサーバーからレコーディングサーバーへの通信も暗号化するよう求めます。

   - レコーディングサーバーとクライアント間

     レコーディング サーバーと、レコーディング サーバーからデータ ストリームを受け取るクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。

   - モバイルサーバーとクライアント間

     モバイルサーバーからデータ ストリームを取得するクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、モバイルストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。

   - イベントサーバーと通信するコンポーネントとイベントサーバー間

     イベントサーバーと通信するコンポーネント（LPR Serverなど）とイベントサーバー間の暗号化を有効にするには、イベントサーバー＆拡張機能セクションで証明書を選択します。

   すべてのシステム コンポーネントに対して同じ証明書を使用することも、システムコンポーネントごとに異なる証明書を使用することもできます。

   安全なコミュニケーションのためのシステムの準備についての詳細は、以下を参照してください：

   - 安全な通信（説明付き）

   - 証明書に関するMilestoneガイド

   インストール後、通知エリアのManagement Server Managerトレイ アイコンのServer Configuratorから暗号化を有効にすることもできます。

9. ファイルの場所と製品の言語を選択ページで、プログラムファイルのファイルの場所を選択します。

   すでに Milestone XProtect VMSがコンピュータにインストールされている場合、このフィールドは無効になっています。このフィールドには、コンポーネントのインストール先が表示されます。

10. 製品の言語フィールドで、どの言語でXProtect製品をインストールするのか選択します。[インストール] をクリックします。

    ソフトウェアがインストールされます。インストールが完了すると、正常にインストールされたシステムコンポーネントのリストが表示されます。[閉じる] をクリックします。

11. フェールオーバー レコーディング サーバーがインストールされると、Failover Serverサービストイアイコンでその状態を確認し、Management Client内でその設定を行うことができます。詳細については、初期構成タスクリストをご参照ください。

## デフォルト以外のポートを用いたXProtectVMSのインストール

XProtectVMSのインストールには、特定のポートが必要です。特に、IISでManagement ServerとAPI Gatewayが実行されており、特定のポートが空いていることが条件となります。このトピックでは、XProtectVMSをインストールし、IISでデフォルト以外のポートを使用する方法について説明します。API Gatewayのみをインストールする場合も同様です。

VMS が使用するすべてのポートの概要は、このシステムで使用するポートを参照してください。

IISがまだシステムにインストールされていない場合、XProtectVMSのインストーラはIISをインストールし、デフォルトのポートでデフォルトのウェブサイトを使用します。

XProtectVMSのデフォルトを使用しないようにするには、IISを先にインストールしてください。オプションで新しいウェブサイトを追加するか、デフォルトのウェブサイトを使用して続行します。

HTTPSのバインディングがまだ存在しない場合は追加し、コンピュータ上で有効な証明書を選択します（XProtectVMSのインストール時に選択する必要があります）。HTTPとHTTPSのバインディングのポート番号を、お好みの利用可能なポートに編集してください。

XProtectVMSインストーラを実行し、カスタムインストールを選択します。

インストール時に、利用可能なウェブサイトが複数ある場合は、XProtectシステムで使用するIISのウェブサイトを選択ページが表示されます。XProtectシステムにどのウェブサイトを使用するかを選択する必要があります。インストーラは、変更されたポート番号を使用します。

## コマンドラインシェルを介したサイレントインストール（説明付き）

システム管理者はサイレントインストールを実行することで、ユーザーの介入なく、エンドユーザーへの影響を最小限に抑える形で、大規模なネットワークにわたってXProtectVMSとSmart Clientソフトウェアをインストールおよびアップグレードできます。

XProtectVMSとSmart Clientインストーラー（.exeファイル）のコマンドライン引数は異なります。それぞれが特有のコマンドラインパラメータセットを有しており、これらはコマンドラインシェルまたは引数ファイルを介して直接呼び出すことができます。コマンドラインシェルでは、インストーラのコマンドラインオプションも使用できます。

Microsoft System Center Configuration Manager（SCCMまたはConfigMgrとも呼ばれます）のように、XProtectインストーラ、そのコマンドラインパラメータ、コマンドラインオプションを、サイレント配布およびソフトウェアインストール用のツールと組み合わせることができます。このようなツールの詳細については、メーカーのウェブサイトをご参照ください。またMilestone Software ManagerをXProtectVMS、デバイスパック、Smart Clientのリモートインストールおよび更新に使用することもできます。 詳細については、Milestone Software Managerの管理者マニュアルを参照してください。

コマンドラインパラメータと引数ファイル

サイレントインストール中は、さまざまなVNSシステムコンポーネントと密接にリンクしている設定に加え、コマンドラインパラメータと引数ファイルを用いてその内部通信を指定することができます。コマンドラインパラメータと引数ファイルは、新規インストールにおいてのみ使用してください。これは、コマンドラインパラメータによって表される設定はアップグレード中には変更できないためです。これは、コマンドラインパラメータによって表される設定はアップグレード中には変更できないためです。

これは、コマンドラインパラメータによって表される設定はアップグレード中には変更できないためです。利用可能なコマンドラインパラメータを表示し、インストーラ用の引数ファイルを生成するには、コマンドラインシェルでインストーラが配置されているディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。

[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]

例：

MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp

保存された引数ファイル（Arguments.xml）内では、コマンドラインパラメータごとにその目的についての記述が添えられます。コマンドラインパラメータの値がインストールのニーズに適合するよう、引数ファイルを修正したうえで保存することができます。

インストーラで引数ファイルを使用したい場合は、以下のコマンドを入力することで‑‑argumentsコマンドラインオプションを使用します。

[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]

例：

Milestone XProtect VMS Products 2024 R2 System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml

コマンドラインオプション

コマンドラインシェルでは、インストーラをコマンドラインオプションと組み合わせることもできます。コマンドラインオプションは通常、コマンドの動作を修正する目的で使用します。

コマンドラインオプションの全リストを表示するには、コマンドラインシェルでインストーラが配置されているディレクトリに移動し、[NameOfExeFile].exe ‑‑helpと入力します。インストールを成功させるためには、値を必要とするコマンドラインオプションに対して値を指定する必要があります。

コマンドラインパラメータとコマンドラインオプションは、両方とも同一のコマンド内で使用できます。その際、‑‑parametersコマンドラインオプションを使用し、それぞれのコマンドラインパラメータをコロン（:）で区切ります。以下の例では、‑‑quiet、‑‑showconsole、‑‑parametersはコマンドラインオプションである一方、ISFAILOVERとRECORDERNAMEはコマンドラインパラメータとなっています。

MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1

## レコーディングサーバーのサイレントインストール

サイレントインストール時には、インストールが完了しても通知が送られません。通知を受け取るには、コマンドに‑‑showconsoleコマンドラインオプションを加えます。インストールが完了すると、Milestone XProtect Recording Serverトレイアイコンが表示されます。

以下のコマンドラインの例では、角括弧（[ ]）内のテキストと角括弧そのものを実数値に置き換える必要があります。例：[path]の代わりに、d:\program files\d:\record\などと\\network‑storage‑02\surveillance入力します。‑‑helpコマンドラインオプションを使用すれば、各コマンドラインオプション値の正規形式について確認できます。

1. Recording Serverコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。
2. インターネットブラウザを開き、管理者を対象としたManagement Serverのダウンロード用ウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力し、Enterキーを押します。

アドレスは通常、http://[マネジメントサーバーのアドレス]:[ポート]/installation/Admin/default‑en‑US.htmとなっています。

3. レコーディングサーバーインストーラの下にあるすべての言語を選択して、レコーディングサーバーインストーラをダウンロードします。
4. 希望のコマンドラインシェルを開きます。Windowsコマンドプロンプトを開くには、Windowsのスタートメニューを開いてcmdと入力します。
5. ダウンロードしたインストーラが保存されているディレクトリに移動します。
6. 以下の2通りのシナリオのいずれであるかに応じて、インストールを続行します。

シナリオ1：既存のインストールをアップグレードするか、Management Serverコンポーネントと併せてデフォルトの値でサーバーにインストールする

- 以下のコマンドを入力してインストールを開始します。

MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet

シナリオ2：分散システムにインストールする

1. 以下のコマンドを入力して、コマンドラインパラメータが記された引数ファイルを生成します。

MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]

2. 指定したパスから引数ファイル（Arguments.xml）を開き、必要に応じてコマンドラインパラメータの値を修正します。
3. SERVERHOSTNAMEとSERVERPORTのコマンドラインパラメータに有効な値が指定されていることを確認します。そうでない場合、インストールは完了しません。
4. 引数ファイルを保存します。
5. コマンドラインシェルに戻り、以下のコマンドを入力することで、引数ファイルで指定したコマンドラインパラメータ値でインストールを実行します。

MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]

## XProtect Smart Clientサイレントインストール

サイレントインストール時には、インストールが完了しても通知が送られません。通知を受け取るには、コマンドに‑‑showconsoleコマンドラインオプションを加えます。インストールが完了するとXProtect Smart Clientへのショートカットがデスクトップに表示されます。

以下のコマンドラインの例では、角括弧（[ ]）内のテキストと角括弧そのものを実数値に置き換える必要があります。例：[path]の代わりに、d:\program files\d:\record\などと\\network‑storage‑02\surveillance入力します。‑‑helpコマンドラインオプションを使用すれば、各コマンドラインオプション値の正規形式について確認できます。

1. インターネットブラウザを開き、エンドユーザーを対象としたManagement Serverのダウンロード用ウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力し、Enterキーを押します。

アドレスは通常、http://[マネジメントサーバーのアドレス]:[ポート]/installation/default‑en‑US.htmとなっています。

2. XProtect Smart Clientインストーラの下にあるすべての言語を選択して、XProtect Smart Clientインストーラをダウンロードします。
3. 希望のコマンドラインシェルを開きます。Windowsコマンドプロンプトを開くには、Windowsのスタートメニューを開いてcmdと入力します。
4. ダウンロードしたインストーラが保存されているディレクトリに移動します。
5. 以下の2通りのシナリオのいずれであるかに応じて、インストールを続行します。

シナリオ1：既存のインストールをアップグレードするか、デフォルトのコマンドラインパラメータ値でインストールする

- 以下のコマンドを入力してインストールを開始します。

"Milestone XProtect Smart Client 2024 R2 Installer.exe" ‑‑quiet

シナリオ2：xml引数をインプットとして使用して、コマンドラインパラメータのカスタム値でインストールする

1. 以下のコマンドを入力して、コマンドラインパラメータが記された引数xmlファイルを生成します。

"Milestone XProtect Smart Client 2024 R2 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]

2. 指定したパスから引数ファイル（Arguments.xml）を開き、必要に応じてコマンドラインパラメータの値を修正します。
3. 引数ファイルを保存します。
4. コマンドラインシェルに戻り、以下のコマンドを入力することで、引数ファイルで指定したコマンドラインパラメータ値でインストールを実行します。

"Milestone XProtect Smart Client 2024 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]

## ログサーバーをサイレントインストールする

サイレントインストール時には、インストールが完了しても通知が送られません。通知を受け取るには、コマンドに‑‑showconsoleコマンドラインオプションを加えます。

以下のコマンドラインの例では、角括弧（[ ]）内のテキストと角括弧そのものを実数値に置き換える必要があります。例：[path]の代わりに、d:\program files\d:\record\などと\\network‑storage‑02\surveillance入力します。‑‑helpコマンドラインオプションを使用すれば、各コマンドラインオプション値の正規形式について確認できます。

1. Log Serverコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。
2. インターネットブラウザを開き、管理者を対象としたManagement Serverのダウンロード用ウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力し、Enterキーを押します。

アドレスは通常、http://[マネジメントサーバーのアドレス]:[ポート]/installation/Admin/default‑en‑US.htmとなっています。

3. ログサーバーインストーラの下のすべての言語を選択して、ログサーバーインストーラをダウンロードします。
4. 希望のコマンドラインシェルを開きます。Windowsコマンドプロンプトを開くには、Windowsのスタートメニューを開いてcmdと入力します。
5. ダウンロードしたインストーラが保存されているディレクトリに移動します。
6. 以下の2通りのシナリオのいずれであるかに応じて、インストールを続行します。

シナリオ1：既存のインストールをアップグレードするか、デフォルトのコマンドラインパラメータ値でインストールする

- 以下のコマンドを入力してインストールを開始します。

"Milestone XProtect Log Server 2024 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole

シナリオ2：XML引数をインプットとして使用して、コマンドラインパラメータのカスタム値でインストールする

1. 以下のコマンドを入力して、コマンドラインパラメータが記された引数xmlファイルを生成します。

"Milestone XProtect Log Server 2024 R2 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]

2. 指定したパスから引数ファイル（Arguments.xml）を開き、必要に応じてコマンドラインパラメータの値を修正します。
3. 引数ファイルを保存します。
4. コマンドラインシェルに戻り、以下のコマンドを入力することで、引数ファイルで指定したコマンドラインパラメータ値でインストールを実行します。

"Milestone XProtect Log Server 2024 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole

© 2024 Milestone Systems A/S