ナビ付きでトピックを開く

# しきい値を指定してモーションを定義

モーション検知しきい値は、画像の中のピクセル数がどれだけ変化すればモーションとみなすかを決定します。

1. スライダーを左に動かすとモーションレベルが上がり、右に動かすとモーションレベルが下がります。
2. モーションとみなされたものだけが検知されるよう、スライダーの位置を選択します。

モーション表示バーの黒い縦線はモーション検知のしきい値を示します。検知されたモーションが選択された検知しきい値レベルを超える場合、バーの色が緑から赤に変わり、検知されたことを示します。

モーション検知バー：しきい値を超えると色が緑から赤に変わり、モーションが検知されたことを示します。

概念情報

モーション検知（説明付き）

関連タスク

ハードウェアアクセラレーションを有効または無効にする

モーション検知を有効/無効にする

手動感度を有効にしてモーションを定義する

モーション検知の除外エリアを指定

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S