ナビ付きでトピックを開く

# ログの情報レベルを変更します。

Milestone Open Network Bridge Managerは、Milestone Open Network Bridgeサーバーのログ情報やRTSPストリームの情報を保存します。

ログの情報レベルを変更するには、次の段階を踏んで下さい。

1. Milestone Open Network Bridge Manager トレイアイコンを右クリックし、Milestone Open Network Bridgeサービスを中止します。
2. Milestone Open Network Bridge Managerのアイコンを再度、右クリックしてから、[設定] を選択してください。

3. [Milestone Open Network Bridgeのログレベル] と [RTSPのログレベル] フィールドで、ONVIFとRTSPログに保存する情報の種類を選択します。デフォルトの値はInformationです。

   リストの最初から最後まで、最低レベルから最高レベルの順で並んでいます。リストの中で各レベルにはそれ以上のレベルが含まれています。例えば、警告レベルはエラーレベルを含んでいます。Milestoneでは、エラー、警告、情報レベルのみを使用するよう推奨しています。トレースおよびメッセージレベルは情報を収集することができますが、ディスクの容量をより多く使うため、パフォーマンス能力を減少させます。

4. [OK] をクリックします。
5. Milestone Open Network Bridge Manager トレイアイコンを右クリックし、Milestone Open Network Bridgeサービスを開始します。

© 2024 Milestone Systems A/S