ナビ付きでトピックを開く

# デバイスの位置、カメラの方向、視野、深度を定義する（スマートマップ）

デバイスがスマートマップで適切に配置されるよう、デバイスの地理座標を設定することができます。カメラの場合は、方向や視野、視界深度も設定できます。上記のいずれかを設定すると、オペレータが次回、XProtect Smart Clientでスマートマップを読み込んだ際、そのデバイスがスマートマップに自動的に追加されます。

手順：

1. Management Clientで、デバイスノードを展開し、デバイスのタイプを選択します（カメラ、入力など）。

2. デバイスペインで、該当するデバイスを選択します。

3. 情報タブで、位置情報までスクロールダウンします。

4. 地理座標フィールドで、緯度、経度の順に指定します。小数点としてピリオドを使用し、緯度と経度を分けるためにコンマを使用します。

   地理座標を追加すると、XProtect Smart Clientユーザーはスマートマップ上のデバイスに直接移動することができ、デバイスがスマートマップに追加された場合、そのデバイスは自動的に正しくマップ上に位置付けられます。

- カメラの場合：

1. 方向フィールドに、0から360度の範囲の値を入力します。

2. 視野フィールドに、0から360度の範囲の値を入力します。

3. 深度フィールドに、視界深度をメートルまたはフィートのいずれかで入力します。

5. 変更を保存します。

また、レコーディングサーバーのプロパティも設定できます。

概念情報

キャッシュスマートマップファイル（説明付き）

地理的背景（説明付き）

スマートマップとBing Mapsの統合（説明付き）

スマートマップとGoogle Mapsの統合（説明付き）

© 2024 Milestone Systems A/S