ナビ付きでトピックを開く

# リモート録画の保存および取得

接続が復旧した際に自動的にリモート録画が取得されるよう設定すれば、ネットワーク問題の発生時にもすべてのリモート録画が確実に保存できます。

1. [サイトナビゲーション] ペインで [デバイス] を選択します。
2. [オーバービュー] ペインで関連するデバイスを選択します。
3. [リモート録画]で、[接続が復旧したときに自動的にリモート録画を取得]を選択します。これにより、接続が復旧した際に録画が自動的に取得されるようになります。

リモート録画オプションは、選択されたカメラでエッジストレージがサポートされている場合、または選択されたカメラがMilestone Interconnect設定されている場合にのみ使用できます。

選択されたハードウェアのタイプによって、どこから記録を取得するかが決まります。

- ローカル録画ストレージのあるカメラの場合、録画はカメラのローカル録画ストレージから取得されます。
- Milestone Interconnectリモートシステムの場合、録画はリモートシステムのレコーディングサーバーから取得されます。

自動取得とは別に、以下の機能を使用できます。

- 手動録画
- は、<devices>ルールからリモート録画を取得および保存します。
- は<device>ルールから、<start and end time>間のリモート録画を取得し保存します

関連タスク

関連するデバイスで録画を有効にする

手動録画の管理

レコーディングフレームレートを指定

キーフレームレコーディングを有効にする

録画を削除

録画の有効化/無効化

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S