ナビ付きでトピックを開く

# 推奨されるプレート幅

ナンバープレートが画像の中央または下半分にあるときにナンバープレートの理想的なスナップショットをキャプチャできるように、カメラを取り付けてください。

スナップショットを撮り、下記で説明するストローク幅とプレート幅の要件が満たされることを確認してください。標準的な図形エディタを使用して、ピクセル数を数えます。最小プレート幅に達するプロセスが始まるとき、カメラの低解像度から始め、必要なプレート幅に達するまで、より高い解像度へ進めます。

ストローク幅

「ストローク当たりのピクセル数」という言葉は、認識されるフォントの最低要件を定義するために使用されます。下の図は、ストロークの意味を概説しています。

ストロークの厚みは国やナンバープレートスタイルによって異なるため、ピクセル/cmやピクセル/インチなどの測定単位は使用しません。

最善のLPRパフォーマンスが得られる解像度は、最低でも2.7ピクセル/ストロークが必要です。

プレート幅

プレートのタイプ | プレート幅 | 設定 | 最低プレート幅（ピクセル）
--- | --- | --- | ---
単一行の米国プレート | プレート幅 12インチ ストローク幅約¼インチ | 車両停止時、インターレースなし | 130
車両移動時、インターレースあり | 215
単一行の欧州プレート | プレート幅 52 cm ストローク幅約1 cm | 車両停止時、インターレースなし | 170
車両移動時、インターレースあり | 280

停止車両およびインターレースなしの場合と比較して、録画中に車両が移動中でインタレースカメラを使用している場合、画像の半分（偶数ラインのみ）だけが認識で使われます。これは、解像度の要件が約2倍であることを意味します。

© 2024 Milestone Systems A/S