ナビ付きでトピックを開く

# 画像解像度

画質と解像度は、ナンバープレート認識の成功にとって重要です。ただし、ビデオ解像度があまりに高いと、CPUに過負荷となり、スキップや検出の誤りが生じる場合があります。許容できる限り低い解像度にすることで、CPUのパフォーマンスを高め、高い検出率が得られます。

この例では、適切なLPRの解像度を単純な画質計算で得る方法を説明します。計算は、車両の幅に基づきます。

標準的な車両の幅が177cm（70インチ）であると仮定して、横幅が200cm（78インチ）であると見積もります。その他に、余分のスペースとして～10%を加えます。正確な幅を知る必要がある場合、対象領域を物理的に測定することもできます。

ストロークの厚さに対して推奨される解像度は2.7ピクセル/ストロークです。物理的なストロークの厚さは、ヨーロッパのプレートでは1cmであり、米国のプレートでは0.27インチです。これにより、以下の計算が得られます。

ヨーロッパのプレートの計算（単位cm）

200 × 2.7 ÷ 1 = 540ピクセル

推奨される解像度 = VGA (640×480)

米国のプレートの計算（単位インチ）

78 × 2.7 ÷ 0.27 = 780ピクセル

推奨される解像度 = SVGA (800×600)

米国のプレートは狭いストロークのフォントを使用しているので、ヨーロッパのプレートより高い解像度が必要になります。

一般的なビデオ解像度

名前 | ピクセル（幅×高さ）
--- | ---
QCIF | 176×120
CIF | 352×240
2CIF | 704×240
VGA | 640×480
4CIF | 704×480
D1 | 720×576
SVGA | 800×600
XGA | 1024×768
720p | 1280×1024

© 2024 Milestone Systems A/S