ナビ付きでトピックを開く

# ビデオエンコーダーでのPTZの有効化

ビデオエンコーダーでPTZカメラの使用を有効にするには、PTZタブで次の手順を実行します。

1. ビデオエンコーダーに接続されているデバイスのリストで、該当するカメラのPTZを有効化ボックスを選択します。

2. PTZデバイスID列で、各カメラのIDを確認します。
3. COMポート列で、PTZ機能を制御するために使用する、ビデオエンコーダーのCOM（シリアル通信）ポートを選択します。

4. PTZプロトコル列で、使用する位置スキームを選択します。

   - 絶対値：オペレータがカメラのPTZ（パン/チルト/ズーム）制御を使用すると、固定位置（カメラのホーム位置）に対して相対的にカメラが調整されます。
   - 相対値：オペレータがカメラのPTZ（パン/チルト/ズーム）制御を使用すると、現在の位置に対して相対的にカメラが調整されます。

   PTZプロトコル列の内容は、ハードウェアによって大きく異なります。5～8の異なるプロトコルがあります。カメラのマニュアルもあわせてご参照ください。

5. ツールバーで保存をクリックします。

6. これで、各PTZカメラのプリセット位置とパトロールを設定できます。

   - プリセット位置を追加（タイプ1）
   - パトロール設定を追加

概念情報

ハードウェア（説明付き）

参考資料

[ハードウェアプロパティ]ウィンドウ

© 2024 Milestone Systems A/S