ナビ付きでトピックを開く

# アーカイブされた録画をバックアップする

多くの組織が、テープドライブや同等のものを使用した録画のバックアップを希望します。これをどのように行うかは、組織で使用しているバックアップメディアにより異なります。ただし、以下の点を覚えておく必要があります。

カメラのデータベースではなくアーカイブをバックアップする

個別のカメラのデータベースではなく、必ずアーカイブの内容に基づいてバックアップを作成します。個別のカメラのデータベースに基づいてバックアップを作成すると、共有違反やその他の誤動作の原因となることがあります。

バックアップをスケジュールする際は、バックアップジョブのアーカイブ時間が決して重複しないように注意してください。各レコーディングサーバーのストレージエリア内の各レコーディングサーバーのアーカイブスケジュールを表示するには、ストレージタブをご参照ください。

バックアップ中にアーカイブが行われないようにするため、アーカイブをアンマウントしてバックアップを実行し、アーカイブを再度マウントすることができます。アーカイブのマウントとアンマウントは、API Gatewayを通じて実行されます。

アーカイブの構造を知ることでバックアップを効率化する

録画をアーカイブすると、アーカイブ内の特定のサブディレクトリ構造に保存されます。

全システムの標準的な使用中に、XProtect Smart Clientを使ってすべての録画を参照しているシステムユーザーにとって、サブディレクトリ構造はまったく認識されません。これは、アーカイブ済み録画と未アーカイブ録画の両方に当てはまります。アーカイブ済みの録画をバックアップ（システム設定のバックアップおよび復元を参照）したい場合、サブディレクトリ構造（アーカイブ構造（説明付き）を参照）について把握しておくことが重要です。

概念情報

アーカイブ構造（説明付き）

© 2024 Milestone Systems A/S