ナビ付きでトピックを開く

# リモートサイトのカメラからリモート録画を取得する

中央サイトが常にリモートサイトと接続していない場合は、リモート録画を中央で保存するように構成し、ネットワーク接続が最適なときにリモート録画を取得するように構成できます。詳細については、Milestone Interconnectの設定（説明付き）をご参照ください。

ユーザーが実際に録画を取得できるようにするには、関連する役割でこの許可を有効にする必要があります（役割（セキュリティ）を参照）。

システムを構成するには：

1. 中央サイトで、サーバーを展開し、レコーディングサーバーを選択します。
2. 概要ペインで、必要なレコーディングサーバーを展開して、該当するリモートシステムを選択します。関連するリモートサーバーを選択します。
3. プロパティペインでリモート取得タブを選択し、設定を更新します（リモート取得タブを参照）。

何らかの原因でネットワークが切断されると、中央サイトの録画シーケンスも中断されます。ネットワークが再確立された時点で、中央サイトで自動的にリモート録画を取得し、停止した期間をカバーするようにシステムを構成できます。

1. 中央サイトで、サーバーを展開し、レコーディングサーバーを選択します。
2. 概要ペインで、必要なレコーディングサーバーを展開して、該当するリモートシステムを選択します。関連するカメラを選択します。
3. プロパティペインで、録画タブを選択し、接続の復旧時に自動的にリモート録画を取得するオプションを選択します（リモート録画の保存および取得を参照）。
4. ツールバーで保存をクリックします。

または、ルールを使用するか、必要な場合はXProtect Smart Client からリモート録画の取得を開始します。

Milestone Interconnect設定では、中央サイトは、リモートサイトで定義されたプライバシーマスクを無視します。同じプライバシーマスクを適用するには、中央サイトで再定義する必要があります。

概念情報

Milestone Interconnect（説明付き）

参考資料

のリモートサーバーMilestone Interconnect

© 2024 Milestone Systems A/S