ナビ付きでトピックを開く

# Milestone Open Network BridgeとONVIF規格

ONVIF規格は共通プロトコルを定義することで、情報交換を容易にします。このプロトコルは、ONVIF準拠デバイス間の相互運用性のための仕様の集合である、ONVIFプロファイルを含んでいます。

Milestone Open Network Bridgeは、ONVIFプロファイルGとプロファイルSに準拠し、ライブまたは録画されたビデオへのアクセスを可能にし、カメラのPTZ（パン/チルト/ズーム）機能をコントロールできます。

- プロファイルGは、ビデオの録画、保存、検索、取得をサポートします。詳細については、ONVIFプロファイルG仕様（https://www.onvif.org/profiles/profile-g/）をご参照ください
- プロファイルS - ライブビデオのストリーミング、音声ストリーミング、PTZ（パン/チルト/ズーム）コントロールのサポートを提供します。詳細については、ONVIFプロファイルS仕様（https://www.onvif.org/profiles/profile-s/）をご参照ください。

ONVIF規格の詳細については、ONVIF®のウェブサイト（https://www.onvif.org/）をご参照ください。

ONVIFプロファイルは、データを取得する「取得」機能と構成設定をする「設定」機能をサポートします。各機能は、強制、条件付き、またはオプションとなっています。セキュリティ上の理由から、Milestone Open Network Bridgeは以下の強制、条件付き、オプションの「取得」機能のみをサポートします。

- ビデオのリクエスト
- ユーザー認証
- ビデオのストリーム
- 記録ビデオの再生

© 2024 Milestone Systems A/S