ナビ付きでトピックを開く

# フェールオーバー レコーディング サーバーの割り当て

レコーディングサーバーのフェールオーバータブでは、3種類のフェールオーバー設定の中から選択できます。

- フェールオーバー設定なし
- プライマリ／セカンダリフェールオーバー設定
- ホットスタンバイ設定

bおよびcを選択する場合、特定のサーバーまたはグループを選択する必要があります。bでは、セカンダリフェールオーバーグループも選択できます。レコーディングサーバーが使用できなくなった場合、プライマリフェールオーバーグループのフェールオーバー レコーディング サーバーに切り替わります。セカンダリフェールオーバーグループも選択している場合、プライマリフェールオーバーグループのフェールオーバー レコーディング サーバーがすべてビジーである場合には、セカンダリグループのフェールオーバー レコーディング サーバーに切り替わります。このようにして、フェールオーバーソリューションが機能しないリスクは、プライマリのすべてのフェールオーバー レコーディング サーバーだけなくセカンダリフェールオーバーグループもビジーである場合だけになります。

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[サーバー] > [レコーディングサーバー] を選択します。レコーディングサーバーのリストが表示されます。
2. [概要] ペインで、必要なレコーディングサーバーを選択し、[フェールオーバー] タブに移動します。
3. フェールオーバーセットアップのタイプを選択するには、以下から選びます：
   - 無し
   - プライマリ フェールオーバーサーバーグループ／セカンダリ フェールオーバーサーバーグループ
   - ホットスタンバイサーバー

   同じフェールオーバーグループをプライマリとセカンダリフェールオーバーグループとして選択したり、すでにフェールオーバーグループに含まれている標準のフェールオーバーサーバーをホットスタンバイサーバーとして選択することはできません。

4. 次に、詳細フェールオーバー設定をクリックします。これで、フェールオーバー詳細設定ウィンドウが開き、選択したレコーディングサーバーに接続するすべてのデバイスのリストが表示されます。無しを選択した場合でも、フェールオーバー詳細設定を使用できます。選択アイテムはすべて保存され、後からフェールオーバー設定で使用できます。
5. フェールオーバーサポートのレベルを指定するには、リストの各デバイスでフルサポート、ライブ専用、無効のいずれかを選択します。[OK] をクリックします。
6. 必要に応じて、フェールオーバーサービス通信ポート（TCP）フィールドでポート番号を編集します。

もしフェールオーバーサポートを有効化し、レコーディングストレージが利用可能でない場合はレコーディングサーバーが実行され続けるように設定した場合、フェールオーバー レコーディング サーバーはテイクオーバーしません。フェールオーバーサポートワークをするには、レコーディングストレージが利用可能でない場合はレコーディングサーバーを止めるオプションを、ストレージタブで選択します。

概念情報

フェールオーバー レコーディング サーバー（説明付き）

フェールオーバー レコーディング サーバーのサービス（説明付き）

参考資料

フェールオーバーサーバー（サーバーノード）

© 2024 Milestone Systems A/S