ナビ付きでトピックを開く

# サブサイトを含める

デフォルトでは、 Milestone Open Network Bridgeサブサイトを排除するように設定されています。つまり、ONVIFクライアントユーザーは、サブサイトにインストールされたカメラのビデオにアクセスできません。

これをサブサイトも含むよう、変更できます。しかし、この方法はサブサイトが膨大な数のカメラを含まないシステムのみに適応するよう、Milestoneは推奨しています。Milestone Open Network Bridgeは、サブサイトのものを含め、すべてのカメラを1つのリストに統合および表示します。例えば、システムとサブサイトが50台以上のカメラを含む場合、リストの使用は難しくなります。

サブサイトを含む必要がある場合は、各マネジメントサーバーにMilestone Open Network Bridgeをインストールすることを検討して下さい。カメラのリストが1つ以上になりますが、カメラを特定したりナビゲートするのは簡単になります。

補助サイトを含むには、以下を実行します。

1. Milestone Open Network Bridge Manager トレイアイコンを右クリックし、Milestone Open Network Bridgeサービスを中止します。
2. Milestone Open Network Bridge Managerトレイアイコンを再度右クリックし、設定をクリックします。
3. サブサイトを含むチェックボックスを選択し、OKをクリックします。
4. Milestone Open Network Bridge Managerトレイアイコンを右クリックし、Milestone Open Network Bridgeサービスを開始します。

© 2024 Milestone Systems A/S