ナビ付きでトピックを開く

# ジェネリックイベントの追加

VMSが外部システムからのTCPまたはUDPパケットの特定の文字列を認識できるように、ジェネリックイベントを定義することができます。ジェネリックイベントに基づいて、録画またはアラームの開始などのアクションをトリガーするようにManagement Clientを設定することができます。

要件
ジェネリックイベントを有効にし、許可されるソース宛先を指定していること。詳細については、ジェネリックイベントタブ(オプション)をご参照ください。

## ジェネリックイベントを追加するには、以下を実行します。

1. ルールとイベントを展開します。
2. ジェネリックイベントを右クリックして、新規追加を選択します。
3. 必要な情報とプロパティを入力します。詳細については、ジェネリックイベントとデータソース（プロパティ）をご参照ください。
4. （オプション）検索式が有効であることを検証するため、予測されるパッケージに対応する表現がイベント文字列と一致するかチェックフィールドに、以下の検索文字列を入力します。
   - 一致 - 文字列が検索式と照らし合わせて検証されました
   - 不一致 - 検索式が無効です。検索式を変更して、再試行してください

XProtect Smart Clientでは、イベントサーバーがジェネリックイベントを受信したかどうかを検証できます。これは、アラームマネージャタブのアラームリストで、イベントを選択して実行します。

概念情報

ジェネリックイベント（説明付き）

参考資料

ジェネリックイベントとデータソース（プロパティ）

イベント概要

© 2024 Milestone Systems A/S