ナビ付きでトピックを開く

# 日中時間プロファイル（説明付き）

カメラを屋外に設置した場合、カメラの解像度を頻繁に下げたり、黒/白を有効にしたり、暗くなったり明るくなったりした場合に他の設定を変更する必要があります。カメラの位置が赤道から離れるほど、日の出と日没の時間が1年間のうちで大きく変化します。このため、通常の固定の時間プロファイルを使用して、明るさに応じたカメラ設定の調整はできなくなります。

このような状況では、日中時間プロファイルを作成して、特定の地理的地域での日の出と日没を定義することができます。地理的座標を使用することで日の出と日没の時刻が算出されるほか、該当する場合は日々のサマータイムの調整も組み込まれます。その結果、時間プロファイルが選択した場所の日の出/日没の年間の変化を自動的に追跡し、必要な時だけプロファイルが有効になるようにします。日時はすべてマネジメントサーバーの日時設定に基づきます。また、開始時刻（日の出）と終了時刻（日没）のプラスまたはマイナスオフセット（分単位）を設定することも可能です。開始と終了のオフセットは、同じまたは別にすることができます。

日中時間プロファイルは、ルールと役割の両方を作成するときに使用できます。

関連タスク

時間プロファイルの指定

時間プロファイルの編集

日中時間プロファイルの作成

© 2024 Milestone Systems A/S