ナビ付きでトピックを開く

# パトロール設定でのプリセット位置の指定

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. [パトロール]タブの[プロファイル]リストで、パトロール設定を選択します:

4. [追加] をクリックします。
5. [PTZプリセットの選択]ダイアログボックスで、パトロール設定のプリセット位置を選択します:

6. [OK] をクリックします。選択されたプリセット位置は、パトロール設定のプリセット位置のリストに追加されます。

7. カメラはリストの最上位のプリセット位置を、カメラがパトロール設定に従ってパトロールを行うときの最初の停止位置として使用します。上から2番目のプリセット位置は、2番目の停止位置というようになっています。

概念情報

パトロール設定と手動パトロール（説明付き）

関連タスク

パトロール設定を追加

各プリセット位置での時間を指定

旋回動作（PTZ）をカスタマイズ

パトロール中に終了位置を指定

PTZセッションの予約およびリリース

PTZセッションタイムアウトの指定

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S