ナビ付きでトピックを開く

# デバイスのデータベースのステータスをモニター

1. [サイトナビゲーション] ペインで [デバイス] を選択します。
2. [概要]ペインで該当するデバイスを選択し、[録画]タブを選択します。

[ストレージ]の下で、デバイス、または同じレコーディングサーバーに追加されたデバイスのグループのデータベースを監視および管理できます。

表の上では、選択されたデータベースとその状態が確認できます。この例では、選択されたデータベースはデフォルトのローカルデフォルトで、ステータスは録画が他のレコーディングサーバーにも存在するです。他のサーバーは建物Aのレコーディングサーバーです。

選択したデータベースで生じ得るステータス

名前 | 説明
--- | ---
録画は他のレコーディングサーバーにもあります | データベースがアクティブで稼動中であり、他のレコーディングサーバーのストレージにも録画があります。
アーカイブも古いストレージにあります | データベースはアクティブで実行中です。また、アーカイブは他のストレージにもあります。
アクティブ | データベースはアクティブで実行中です。
選択されたデバイスの一部に関するデータは現在他の場所に移動中です | データベースはアクティブで実行中です。グループ内の選択された1つ以上のデバイスで、ある場所から他の場所へデータを移動しています。
デバイスのデータは現在他の場所に移動中です | データベースはアクティブで実行中です。選択されたデバイスで、ある場所から他の場所へデータを移動しています。
フェールオーバーモードで利用可能な情報はありません | データベースがフェールオーバーモードの場合は、データベースのステータス情報を収集できません。

さらにウィンドウの下部には、各データベースのステータス(OK、オフライン古いストレージ)、各データベースの場所、および各データベースが占有する領域が表示されます。

すべてのサーバーがオンラインである場合は、[合計使用スペース]フィールドにストレージ全体で使用される合計領域を表示できます。

ストレージの構成について詳しくは、「[ストレージ]タブ（レコーディングサーバー）」をご参照ください。

概念情報

録画のプレバッファリングとストレージ（説明付き）

関連タスク

デバイスを元のストレージから別のストレージに移動

プレバッファの管理

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S