ナビ付きでトピックを開く

# プリセット位置をテストする（タイプ1のみ）

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. プリセットタブのカメラで利用可能なプリセット位置のリストから、プリセット位置を選択します。
4. [有効化] をクリックします。
5. カメラが選択されたプリセット位置に移動します。

関連タスク

魚眼レンズサポートを有効/無効にします

カメラ設定の表示または編集

プリセット位置を追加（タイプ1）

カメラのプリセット位置を使用する（タイプ2）

カメラのプリセット位置をデフォルトとして割り当てる

カメラのプリセット位置を編集（タイプ1のみ）

カメラのプリセット位置の名前を変更（タイプ2のみ）

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S