ナビ付きでトピックを開く

# デバイス（デバイスノード）

ハードウェアをManagement Clientハードウェアの追加ウィザードで追加すると、デバイスがに表示されます。ハードウェアの追加をご参照ください。

デバイスのプロパティが同じであれば、デバイスグループからデバイスを管理できます。「デバイスグループ（説明付き）」をご参照ください。

デバイスを個別に管理することもできます。

各デバイスの有効化/無効化および名前変更は、レコーディングサーバーのハードウェア上で行われます。デバイスグループ経由のデバイスの有効化/無効化をご参照ください。

カメラの他の設定や管理を行うには、いずれも[サイトナビゲーション]ペインで[デバイス]を展開してから、デバイスを選択します:

- カメラ
- マイク
- スピーカー
- メタデータ
- 入力
- 出力

概要ペインで、カメラの概要を分かりやすくするためにカメラをグループ化します。初期グループ化は、ハードウェアの追加ウィザードの一部です。

対応ハードウェアについては、MilestoneのWebサイト（https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/）の対応ハードウェアページをご参照ください。

## デバイスのステータスアイコン

あるデバイスを選択すると、現在のステータスについての情報がプレビューペインに表示されます。
以下のアイコンはデバイスのステータスを示します：

カメラ | マイク | スピーカー | メタデータ | 入力 | 出力 | 説明
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  |  |  | 有効なデバイスおよびデータの取得中：デバイスは有効化されており、ライブストリームを取得します。
|  |  |  |  |  | デバイスは録画中：デバイスはシステムにあるデータを記録中です。
|  |  |  |  |  | 一時的に停止されているか、入力のないデバイス：停止している場合は、情報はシステムに転送されません。カメラの場合は、ライブビデオを表示できません。停止したデバイスは、デバイスが無効である場合とは対照的に、レコーディングサーバーと通信してイベントの取得、設定の設定などが可能です。
|  |  |  |  |  | 無効なデバイス：ルールを通して自動的に開始されず、レコーディングサーバーと通信できません。カメラが無効な場合は、ライブまたは録画されたビデオを表示できません。
|  |  |  |  |  | デバイスデータベースを修復中です。
|  |  |  |  |  | デバイスに問題が発生しています。このデバイスは正しく機能しません。マウスポインタをデバイスアイコンの上で一次停止させて、ヒントに書かれている問題の説明を確認します。
|  |  |  |  |  | 不明なステータスです：デバイスのステータスが不明です。例えば、レコーディングサーバーがオフラインの場合など。
|  |  |  |  |  | 複数のアイコンを組み合わせることができます。例えばこの場合では有効なデバイスおよびデータの取得中がデバイスは録画中と組み合わされています。

概念情報

デバイス（説明付き）

デバイスグループ（説明付き）

© 2024 Milestone Systems A/S