ナビ付きでトピックを開く

# XProtect Mobileサーバーのインストール

XProtect Mobileサーバーをインストールすると、XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientをシステムで使用できるようになります。マネジメントサーバーを実行するコンピュータのシステムリソースの使用量を全体的に減らすには、個別のコンピュータ上にXProtect Mobileサーバーをインストールします。

マネジメントサーバーには、ビルトインの公開インストールウェブページがあります。このウェブページでは、システム管理者およびエンドユーザーが、マネジメントサーバーまたは他のすべてのシステムのコンピュータから必要なXProtectシステムンポーネントをダウンロードしてインストールできます。

「シングルコンピュータ」オプションをインストールすると、XProtect Mobileサーバーは自動でインストールされます。

XProtect Mobileサーバーインストーラをダウンロードします

1. ブラウザに次のURLを入力します：http://［マネジメントサーバーアドレス］/installation/admin ［マネジメントサーバーアドレス］は、マネジメントサーバーのIPアドレスまたはホスト名です。
2. XProtect Mobileサーバーインストーラ向けにすべての言語を選択します。

XProtect Mobileサーバーのインストール

1. ダウンロードしたファイルを実行します。すべての警告に対してはいをクリックします。
2. インストーラの言語を選択します。続行を選択します。
3. 使用許諾契約を読み、同意します。続行を選択します。
4. インストールのタイプを選択します。
   - XProtect Mobileサーバーとプラグインをインストールするには、標準を選択します。
   - サーバーのみ、またはプラグインのみをインストールするには、カスタムを選択します。例えば、Management Clientを使ってXProtect Mobileサーバーを管理したいが、コンピュータ上でXProtect Mobileサーバーが不要な場合は、プラグインのみをインストールすると便利です。

     XProtect Mobile Management ClientでXProtect Mobileサーバーを管理するには、Management Clientを実行するコンピュータ上にプラグインが必要です。

5. カスタムインストールのみ：インストールしたいコンポーネントを選択します。続行を選択します。
6. モバイルサーバーのサービスアカウントを選択します。続行を選択します。

   後の段階でサービスアカウント資格情報を変更または編集するには、モバイルサーバーを再インストールする必要があります。

7. カスタムインストールのみ：監視システムに接続するには、既存のVMSユーザーアカウントでログインします。
   - サービスアカウントは、手順8で選択したアカウントです。このアカウントを使用して接続するには、サービスアカウントがマネジメントサーバーがアクセスできるドメインのメンバーになっていることを確認します。
   - 基本ユーザー：サービスアカウントがマネジメントサーバーがアクセスできるドメインのメンバーになっていない場合は、基本ユーザーを使用します。

   後の段階でサービスアカウントまたは基本ユーザーの資格情報を変更または編集するには、モバイルサーバーを再インストールする必要があります。

   続行をクリックします。

8. サーバーURLフィールドに、プライマリマネジメントサーバーのアドレスを入力します。

   カスタムインストールのみ：モバイルサーバーと通信する接続ポートを指定します。続行を選択します。通常のインストールでは、通信ポートにはデフォルトのポート番号が割り当てられます（HTTPポートは8081、HTTPSポートは8082）。

9. モバイルサーバーのデータ保護パスワードを割り当てページで、パスワードを入力して調査を暗号化します。システムを復元する場合や、追加のモバイルサーバーを使用してシステムを拡張する場合、モバイルサーバーのデータにアクセスするため、システム管理者はこのパスワードを入力する必要があります。

   このパスワードを保存し、安全に保管してください。この指示に従わない場合、モバイルサーバーのデータを復元する機能が損なわれる可能性があります。

   調査をパスワードで保護したくない場合は、モバイルサーバーのデータ保護パスワードを使用しないことを選択し、調査が暗号化されないことを理解しましたを選択します。

   [続行] をクリックします。

10. モバイルサーバーの暗号化を指定します。続行を選択します。

暗号化を選択ページでは、以下の通信フローを保護できます。

- モバイルサーバーとレコーディング サーバー、データ コレクター、マネジメントサーバー間。内部通信フローの暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します
- モバイルサーバーとクライアント間。モバイルサーバーからデータストリームを取得するモバイルサーバーとクライアント間の暗号化を有効にするには、ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します

暗号化を有効にしないと、クライアントでいくつかの機能が利用できなくなります。 詳しくは、クライアントのモバイルサーバー暗号化要件をご参照ください。

システムで安全な通信を確立する方法の詳細については、以下を参照してください：

- モバイルサーバーデータの暗号化（説明付き）

- 証明書に関するMilestoneガイド

オペレーティングシステムのタスクバーにあるMobile Server Managerトレイアイコンからインストールを完了した後に、暗号化を有効にすることもできます（モバイルサーバーで暗号化を有効にするを参照）。

11. ファイルの場所と製品の言語を選択し、インストールを選択します。

    インストールが完了すると、インストールされたコンポーネントのリストが表示されます。

© 2024 Milestone Systems A/S