ナビ付きでトピックを開く

# LPR用カメラの準備（説明付き）

LPRは、他のビデオ監視とは異なっています。通常は、人間が認識できる最高の画像を提供できる能力に基づいてカメラを選びます。LPR用にカメラを選ぶ場合、ナンバープレートを検出するのに必要な領域だけが重要になります。このような小さな領域の画像がより鮮明で一定の状態でキャプチャできればできるほど、高い認識率が得られます。

このセクションは、ナンバープレート認識用にカメラを準備するのに役立ちますが、最適な画像を得るために重要となるカメラおよびレンズに関する重要な原理も紹介しています。

LPRの構成に影響を与える要因：

1. 車両 | 2. 周囲の物理的条件 | 3. カメラ
--- | --- | ---
スピード プレートのサイズと位置 | 照明の条件 天候 | 露光 視野 シャッタースピード 解像度 位置決め

このような要因はナンバープレート認識の成功に多大な影響を与えるので、これらの要因を十分考慮することが重要です。それぞれの環境に適した方法でカメラを取り付け、XProtect LPRを設定する必要があります。製品が適切に設定されていなければ、正しく機能することを期待できません。LPRに使用するカメラは、通常のカメラより約5倍ほどCPUの消費量が大きくなります。カメラが正しく設定されていなければ、認識の成功やCPUの性能レベルに大きな影響を及ぼします。

© 2024 Milestone Systems A/S