ナビ付きでトピックを開く

# Smart Wall（クライアントノード）

## Smart Wallプロパティ

情報タブ

Smart Wall定義の情報タブでは、Smart Wallプロパティを追加および編集できます。

名前 | 説明
--- | ---
名前 | Smart Wall定義の名称。XProtect Smart ClientにSmart Wallビューグループ名として表示されます。
説明 | Smart Wall定義の説明。説明はXProtect Management Client内部でのみ使用されます。
ステータステキスト | カメラのビューアイテムにカメラとシステムステータスの情報を表示します。
タイトルバーなし | ビデオウォールのすべてのビューアイテムでタイトルバーを非表示にします。
タイトルバー | ビデオウォールのすべてのビューアイテムにタイトルバーを表示します。

[プリセット]タブ

Smart Wall定義の [プリセット] タブでは、Smart Wall プリセットXProtect Smart Client で 1 台以上の Smart Wall モニターに事前に設定したレイアウト。プリセットにより、ビデオウォールの各モニターに表示されるカメラとコンテンツの構成が決まります。を追加および編集できます。

名前 | 説明
--- | ---
新規追加 | Smart Wall定義にプリセットを追加します。 プリセットの名前と説明を入力します。
編集 | プリセットの名前と説明を編集します。
削除 | プリセットを削除します。
アクティベート | プリセットを使用するために設定されたSmart Wallモニターでプリセットを適用します。プリセットを自動適用するには、プリセットを使用するルールを作成する必要があります。

[レイアウト]タブ

Smart Wall定義のレイアウトタブで、ビデオウォール上の物理モニターの配置と一致するよう、モニターを配置します。このレイアウトはXProtect Smart Clientでも使用されます。

名前 | 説明
--- | ---
編集 | モニターの配置を調整します。
移動 | モニターを新しい位置に移動するには、モニターを選択して任意の位置にドラッグするか、あるいは矢印ボタンのいずれかをクリックして、モニターを選択した方向に移動します。
ズームボタン | Smart Wallレイアウトプレビューが拡大/縮小され、モニターを正しく配置できるようになります。
名前 | モニターの名前。名前はXProtect Smart Clientに表示されます。
サイズ | ビデオウォールの物理モニターの寸法。
アスペクト比 | ビデオウォールの物理モニターの高さおよび幅の比率。

## モニタープロパティ

情報タブ

プリセットに含まれるモニターの[情報]Smart Wallタブで、モニターを追加し、モニター設定を編集できます。

名前 | 説明
--- | ---
名前 | モニターの名前。名前はXProtect Smart Clientに表示されます。
説明 | モニターの説明。説明はXProtect Management Client内部でのみ使用されます。
サイズ | ビデオウォールの物理モニターの寸法。
アスペクト比 | ビデオウォールの物理モニターの高さおよび幅の比率。
空のプリセット | Smart Wallで新しいXProtect Smart Clientプリセットがトリガーまたは選択された際に、プリセットレイアウトが空になっているモニターに何を表示するかを指定します。 保存を選択すると、モニターの現在のコンテンツが維持されます。 クリアを選択すると、すべてのコンテンツがクリアされ、モニターには何も表示されなくなります。
空のプリセットアイテム | Smart Wallで新規XProtect Smart Clientプリセットがトリガまたは選択された場合に、空のプリセットアイテムに表示するコンテンツを設定します。 保存を選択すると、レイアウトアイテムの現在のコンテンツが維持されます。 クリアを選択すると、すべてのコンテンツがクリアされ、レイアウトアイテムには何も表示されなくなります。
エレメントの挿入 | XProtect Smart Clientで表示した際に、モニターレイアウトにカメラをどのように挿入するかを指定します。 独立 - 対象のレイアウトアイテムのコンテンツのみが変更され、レイアウトの他のコンテンツは同じ状態に維持されます。 リンク済み - レイアウトアイテムのコンテンツが左から右へ押されます。たとえば、この図例では、カメラがポジション1に挿入されると、ポジション1の前のカメラはポジション2に押され、ポジション2の前のカメラはポジション3に押される、というように続きます。

[プリセット]タブ

Smart Wallプリセットのモニターの [プリセット] タブでは、選択したSmart Wallプリセットのモニターのビューのレイアウトとコンテンツを編集できます。

名前 | 説明
--- | ---
プリセット | 選択したSmart Wall定義のSmart Wallプリセットのリスト。
編集 | 編集をクリックして、選択したモニターのレイアウトとコンテンツを編集します。 カメラをダブルクリックして削除します。 クリアをクリックすると、Smart Wallプリセットからモニターを除外する新しいレイアウトを定義します。これにより、プリセットによって制御されない他のコンテンツでモニターが使用できるようにSmart Wallなります。 をクリックして、モニターで使用するレイアウトを選択し、[OK] をクリックします。

概念情報

XProtect Smart Wall (explained)

関連タスク

Smart Wallプリセットを使用してルールを作成する

XProtect Smart Wallのユーザー権限の指定

設定中XProtect Smart Wall

© 2024 Milestone Systems A/S