ナビ付きでトピックを開く

# パトロール中に終了位置を指定

選択したパトロール設定に基づくパトロールが終了した時点で、カメラを特定のプリセット位置に移動するように指定することができます。

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. [パトロール] タブの [プロファイル] リストで、該当するパトロール設定を選択します。
4. [終了時に特定の位置に移動]チェックボックスを選択します。これにより、プリセットの選択ダイアログボックスが開きます。
5. 終了位置を選択し、 [OK] をクリックします。

任意のカメラのプリセット位置を終了位置として指定できます。パトロール設定で使用するプリセット位置に制限はありません。

6. 選択された終了位置がプロファイルリストに追加されます。

選択されたパトロール設定に基づくパトロールが終了した時点で、カメラは指定された終了位置に移動します。

概念情報

パトロール設定と手動パトロール（説明付き）

関連タスク

パトロール設定を追加

パトロール設定でのプリセット位置の指定

各プリセット位置での時間を指定

旋回動作（PTZ）をカスタマイズ

PTZセッションの予約およびリリース

PTZセッションタイムアウトの指定

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S