ナビ付きでトピックを開く

# 初期構成タスクリスト

以下のチェックリストは、システムを構成するための初期タスクを示しています。インストール中にすでに完了している場合もあります。

チェックリストが完了しても、それだけでシステムが完全に組織の要件に一致することを保証しているわけではありません。システムを組織の必要性に一致させるために、Milestoneは、システムの起動後も、システムを継続的にモニターし、調整することをお勧めします。

たとえば、システムを起動した後、異なる物理的条件（昼/夜、強風/穏やかな天候など）で個々のカメラのモーション検知感度の設定をテストして調整することをお勧めします。

ルールの設定は、システムが実行するアクション（ビデオを録画する場合など）の大半を決定するものであり、組織のニーズに合わせて変更できる設定のもう一つの例です。

手順： | 説明
--- | ---
| システムの初期インストールが完了しました。 新しいXProtectシステムのインストールをご参照ください。
| 試用版SLCを恒久版SLCに変更します（必要な場合）。 ソフトウェアライセンスコードの変更をご参照ください。
| Management Clientへログインします。 ログイン（説明付き）をご参照ください。
| それぞれのレコーディングサーバーのストレージの設定が要件を満たしていることを確認します。 ストレージとアーカイブ（説明）をご参照ください。
| それぞれのレコーディングサーバーのアーカイブ設定が要件を満たしていることを確認します。 ストレージおよび録画設定プロパティをご参照ください。
| それぞれのレコーディングサーバーに追加する必要があるハードウェア（例、カメラおよびビデオエンコーダー）を検出します。 ハードウェアの追加をご参照ください。
| レコーディングサーバーごとに各カメラを設定する。 カメラ（デバイスノード）をご参照ください。
| 個別のカメラまたはカメラのグループのストレージとアーカイブを有効にします。この操作は、カメラごと、またはデバイスグループに対して行えます。 個別のデバイスまたはデバイスのグループをストレージに接続するをご参照ください。
| デバイスを有効にして設定します。 デバイス（デバイスノード）をご参照ください。
| ルールはシステムの動作を大きく決定します。カメラが録画するとき、パン/チルト/ズーム(PTZ)カメラがパトロールするとき、通知が送信されるときなどのルールを作成します。 ルールを作成する。 ルールとイベント（説明付き）をご参照ください。
| 役割をシステムに追加します。 役割と役割の権限（説明付き）をご参照ください。
| ユーザーまたはユーザーのグループを各役割に追加します。 ユーザーおよびグループの役割からの削除、役割への割り当てをご参照ください。
| ライセンスをアクティベートする。 ライセンスをオンラインでアクティベーションまたはライセンスをオフラインでアクティベートをご参照ください。

[サイトナビゲーション]ペインでシステムを構成する方法については、「サイトナビゲーションペイン」をご参照ください。

© 2024 Milestone Systems A/S