ナビ付きでトピックを開く

# サーバーサービスの管理

サーバーサービスを実行するコンピュータでは、通知領域にサーバーマネージャートレイアイコンを見つけることができます。アイコンを使用すると、サービスの情報を取得し、特定のタスクを実行できます。これには、サービスのステータスの確認、ログまたはステータスメッセージの表示、サービスの開始と停止などがあります。

## サーバーマネージャーのトレイアイコン(説明付き)

テーブルのトレイアイコンには、マネジメントサーバー、レコーディングサーバー、フェールオーバー レコーディング サーバー、イベントサーバーを実行しているサービスの各種ステータスが示されます。これらは、サーバーがインストールされているコンピュータの通知領域に表示されます:

Management Server Managerトレイアイコン | Recording Server Managerトレイアイコン | Event Server Managerトレイアイコン | Failover Recording Server Managerトレイアイコン | 説明
--- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 実行中 サーバーサービスが有効になって起動した際に表示されます。 Failover Recording Serverサービスが実行されている場合、標準レコーディングサーバーに不具合が生じた際に、このサービスが処理を引き継ぎます。
|  |  |  | 停止 サーバーサービスが停止した際に表示されます。 Failover Recording Serverサービスが停止した場合、標準レコーディングサーバーに不具合が生じても、このサービスが処理を引き継ぐことはできません。
|  |  |  | 起動中 サーバーサービスが開始プロセスに入った際に表示されます。通常の状態では、トレイアイコンはしばらくしてから[実行中]に変化します。
|  |  |  | 停止中 サーバーサービスが停止プロセスに入った際に表示されます。通常の状態では、トレイアイコンはしばらくしてから[停止中]に変化します。
|  |  |  | 中間状態 サーバーサービスが最初に読み込まれてから最初の情報を受信するまで表示されます。通常の状態では、トレイアイコンは[開始中]に、続いて[実行中]に変化します。
|  |  | オフラインで実行 通常はレコーディングサーバーまたはフェールオーバーレコーディングサーバーが実行されているものの、Management Serverサービスが実行されていない場合に表示されます。

## Management Serverサービスの開始または停止

Management Server Managerトレイアイコンは、実行中などの、Management Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Management Serverサービスを開始、停止できます。Management Serverサービスを停止すると、Management Clientは使用できません。

1. 通知領域で、Management Server Managerアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。

2. サービスが停止した場合は、Management Serverサービス開始をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しいステータスを示します。
3. サービスを停止するには、Management Serverサービス停止をクリックします。

トレイアイコンの詳細については、サーバーマネージャーのトレイアイコン(説明付き)をご参照ください。

## Recording Serverサービスの開始または停止

Recording Server Managerトレイアイコンは、実行中などの、Recording Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Recording Serverサービスを開始、停止できます。Recording Serverサーバーを停止した場合は、サーバーに接続されたデバイスと連携できません。つまり、ライブビデオの表示またはビデオの録画ができません。

1. 通知領域で、Recording Server Managerアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。

2. サービスが停止した場合は、Recording Serverサービス開始をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しいステータスを示します。
3. サービスを停止するには、Recording Serverサービス停止をクリックします。

トレイアイコンの詳細については、サーバーマネージャーのトレイアイコン(説明付き)をご参照ください。

## マネジメントサーバーまたはレコーディングサーバーのステータスメッセージの表示

1. 通知領域で、該当するトレイアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。

2. ステータスメッセージの表示を選択します。サーバーの種類に応じて、マネジメントサーバーのステータスメッセージまたはレコーディングサーバーのステータスメッセージウィンドウが表示され、タイムスタンプの付いたステータスメッセージが一覧表示されます。

## 暗号化をServer Configurator で管理する

Server Configuratorを使用して、ローカルサーバーで暗号化された通信用の証明書を選択し、証明書によってサーバーとの通信が許可されるようにするためサーバーサービスを登録してください。

Windowsのスタートメニュー、マネジメントサーバーのトレイアイコンまたはレコーディング サーバーのトレイアイコンのいずれかからServer Configuratorを開きます。Server Configurator（ユーティリティ）をご参照ください。

詳細については、XProtect VMS システムの保護方法に関する証明書ガイドを参照してください。

## Event Serverサービスの開始、停止、再開

Event Server Managerトレイアイコンは、実行中などの、Event Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Event Serverサービスを開始、停止、再起動できます。サービスを停止する場合は、イベントとアラームを含むシステムの一部が動作しません。ただし、ビデオの表示と録画はできます。詳細については、Event Serverサービスの停止をご参照ください。

1. 通知領域で、Event Server Managerアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。

2. サービスが停止した場合は、Event Serverサービス開始をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しいステータスを示します。
3. サービスを再起動または停止するには、Event Serverサービスを再起動またはEvent Serverサービス停止をクリックします。

トレイアイコンの詳細については、サーバーマネージャーのトレイアイコン(説明付き)をご参照ください。

## Event Serverサービスの停止

イベントサーバーにMIPプラグインをインストールする際には、まずEvent Serverサービスを停止してから再起動する必要があります。サービスの停止中は、VMSシステムの多くの領域が機能しなくなります。

- イベントやアラームはイベントサーバーに保存されません。ただし、システムおよびデバイスイベントはこの時点でも、録画の開始などのアクションをトリガーします。
- XProtect拡張機能は、XProtect Smart Clientでは動作せず、またManagement Clientから設定することもできません。
- アナリティイクスイベントは動作しません。
- ジェネリックイベントは動作しません。
- アラームはトリガーされません。
- XProtect Smart Clientでは、マップビューアイテム、アラームリストビューアイテム、アラームマネージャーワークスペースは動作しません。
- イベントサーバーのMIPプラグインを実行できません。
- MIPおよびManagement ClientのXProtect Smart Clientプラグインは正しく動作しません。

## イベントサーバーまたはMIPログの表示

イベントサーバーログでは、イベントサーバーの動作に関するタイムスタンプ付き情報を表示できます。サードパーティ統合に関する情報は、イベントサーバー用フォルダーのサブフォルダーにあるMIPログに出力されます。

1. 通知領域で、Event Server Managerアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。

2. Event Serverログの最新の100行を表示するには、[イベントサーバーログの表示]をクリックします。ログビューアが表示されます。

   1. ログファイルを表示するには、ログファイルを開くをクリックします。
   2. ログフォルダーを開くには、ログフォルダーを開くをクリックします。
3. MIPログで最新の100行を表示するには、コンテキストメニューに戻り、MIPログを表示をクリックします。ログビューアが表示されます。

ログ用のディレクトリからログファイルが削除されると、メニューアイテムはグレーで表示されます。ログビューアを開くには、まずはログファイルをそのフォルダーに戻す（コピーする）必要があります。C:\ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\logs or C:\ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\logs\MIP Logs.

## 現在のシステム構成パスワードを入力する

マネジメントサーバーでシステム設定パスワードが変更されている場合、現在のシステム設定パスワードをイベントサーバーに入力する必要があります。

イベントサーバーに現在のパスワードを入力しないと、入退室管理といったシステムコンポーネントの機能が停止します。

1. 通知領域で、Event Server Managerアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。

2. 現在のシステム構成パスワードを入力するには、現在のシステム設定パスワードを入力をクリックします。ウィンドウが表示されます。
3. マネジメントサーバーに入力したものと同じシステム設定パスワードを入力します。

© 2024 Milestone Systems A/S