ナビ付きでトピックを開く

# 統合された入退室管理システムを設定する

要件

- 必要なXProtect Accessライセンスを購入済み
- イベントサーバーに入退室管理システム固有の統合プラグインをインストール済み

1. XProtectシステムに、統合された入退室管理システムを追加します。入退室管理システム統合ウィザードをご参照ください。ウィザードの指示に従って、基本的な手順を実行してください。
2. 入退室管理システム統合の追加のプロパティを指定します。特に、入退室管理イベントでは、XProtectによって認識されるイベントカテゴリを使用する入退室管理システムからイベントをマップする必要がある場合があります。入退室管理プロパティをご参照ください。
3. XProtect Smart Clientの入退室管理機能を使用するには、アクセス許可がある役割を作成する必要があります。役割の設定をご参照ください。
4. また、この役割をSmart Clientのプロファイルと関連付ける必要もあります。Smart Clientのプロファイル（クライアントノード）をご参照ください。
5. システムには、アクセスが拒否された場合に、XProtect Smart Client画面にアクセスリクエスト通知を表示するデフォルトルールが提供されています。アクセスリクエスト通知は追加および編集が可能です。アクセスリクエスト通知（プロパティ）をご参照ください（アクセスリクエスト通知タブ（入退室管理）を参照）。
6. 入退室管理システムからのアクションおよびイベントを基に追加のルールを作成できます。アクションおよびアクションの停止とイベントの概要をご参照ください。
7. 必要な場合は、オプション>入退室管理設定で全体的な入退室管理設定を変更します。[入退室管理設定] タブをご参照ください（アクセスコントロール設定タブ（オプション）を参照）。

© 2024 Milestone Systems A/S