ナビ付きでトピックを開く

# カメラの位置決め

LPRで使用するためにカメラを取り付ける場合、プレートを常に検出できるようにするには、対象となる領域がはっきりと鮮明に見えることが重要です。これにより、認識のパフォーマンスを最大限に高め、検出の間違いを低減することができます。

- 車両が画像に出入りする際に、ナンバープレートがはっきり見える部分の画像だけをカバーする必要があります。
- 例えば柱、バリア、フェンス、ゲートなど、カメラの視野を妨げる障害物を避けてください。
- または人、木、交通など、無関係な動く物を避けてください。

無関係なアイテムがあまりに多く含まれていると、検出の邪魔となり、LPRサーバーはナンバープレートではなく、無関係なアイテムの分析にCPUリソースを浪費することになります。

鮮明で邪魔のない視野を得るために、以下を守ってください。

- なるべく対象領域に近い場所にカメラを設置します。
- カメラ角度の調整
- ズームを使用します。ズームを使用する場合、必ずカメラの光学ズームを使ってください。

ナンバープレートが右側または左側からではなく、画像の上（または、車両がカメラから遠ざかる方向なら下）から現れるように、カメラを取り付けてください。このようにして、プレートの全体が視野にあるときだけ、ナンバープレートの認識プロセスが始まるようにします。

© 2024 Milestone Systems A/S