ナビ付きでトピックを開く

# XProtect LPRシステムアーキテクチャ

基本的なデータフロー：

1. ナンバープレート認識カメラ(a)がビデオをレコーディングサーバー(b)へ送信します。
2. レコーディングサーバーが、ビデオをLPRサーバー(c)へ送信し、インストールされている国モジュールにあるナンバープレートスタイルと比較して、ナンバープレートを認識します。
3. LPRサーバーが、認識結果をイベントサーバー(d)へ送信し、ナンバープレート一致リストに対して一致させます。
4. 一致した場合、イベントサーバーはイベントおよびアラームをXProtect Smart Client (e)へ送信します。
5. システム管理者は、Management Client (f)のイベント、アラーム、リストなどLPR設定の構成全体を管理します。

LPRサーバー

LPRサーバーは、監視システムが録画したLPRビデオを処理します。ビデオを分析し、イベントサーバーに情報を送信します。イベントサーバーはその情報を使用して、定義されたイベントとアラームをトリガーします。 Milestone は、この作業を行う専用コンピュータに LPR サーバーをインストールするよう推奨しています。

ナンバープレート認識カメラ

ナンバープレート認識カメラは、他のカメラをビデオとしてキャプチャしますが、一部のカメラはナンバープレート認識専用となります。認識を正しく行うには、適切なカメラを使用することが重要です。

国モジュール

国モジュールとは、特定のタイプやナンバープレートの形式が特定の国、州、地域に属しているかを定義する一連のルールです。 国モジュールを有効にする方法をご参照ください 国モジュールタブ。

ライセンスプレートスタイル

すべての国モジュールにはナンバープレートスタイルが含まれています。国モジュールを有効にすると、その国モジュールに属するすべてのナンバープレートスタイルも有効になります。

ナンバープレートスタイルは、以下を含むナンバープレート形式の一連の特徴です。

- プレートのサイズと形

- テキストの形式とフォント

- 色

- 車種

XProtect LPRでサポートされている全ナンバープレートスタイルのリストを参照してください。

ナンバープレート一致リスト

ナンバープレート一致リストはあなたが作成したリストです。これは、システムに特別な方法で処理させたいナンバープレート登録番号とナンバープレートスタイルのエイリアスのコレクションです。ナンバープレート一致リスト作成後、これらのリストのナンバープレートを認識するイベントを設定できます。イベントがイベントとアラームをトリガーします。ナンバープレート一致リストをご参照ください。

© 2024 Milestone Systems A/S