ナビ付きでトピックを開く

# カメラのプリセット位置をデフォルトとして割り当てる

必要に応じて、PTZカメラのプリセット位置のいずれかをカメラのデフォルトのプリセット位置に割り当てることができます。

デフォルトのプリセット位置が設定されていると、PTZカメラを手動で操作した後など、特定の状況下でPTZカメラがデフォルトのプリセット位置に移動するように指定するようなルールを定義できるため便利です。

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. プリセットタブのプリセット位置で、定義済みのプリセット位置のリストからプリセットを選択します。
4. リストの下にあるデフォルトのプリセットチェックボックスを選択します。

デフォルトのプリセット位置として指定できるのは、1つだけです。

[オプション] > [一般] で [PTZのホーム位置としてデフォルトのプリセットを使用する] を選択した場合、PTZカメラの定義済みのホーム位置の代わりにデフォルトのプリセット位置が使用されます。

関連タスク

魚眼レンズサポートを有効/無効にします

カメラ設定の表示または編集

プリセット位置を追加（タイプ1）

カメラのプリセット位置を使用する（タイプ2）

カメラのプリセット位置を編集（タイプ1のみ）

カメラのプリセット位置の名前を変更（タイプ2のみ）

プリセット位置をテストする（タイプ1のみ）

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S