ナビ付きでトピックを開く

# XProtect MobileクライアントおよびXProtect Web Clientで使用する出力に名前を付ける

現行のカメラでアクションを正しく表示するには、出力グループにカメラと同じ名前を付ける必要があります。

例：

「AXIS P3301 - 10.100.50.110 - Camera 1」という名前のカメラに接続されている出力を使って出力グループを作成する場合、名前フィールド（デバイスグループ情報の下）で同じ名前を入力する必要があります。

説明フィールドで、「AXIS P3301 - 10.100.50.110 - Camera 1 - Light switch」のように詳細な説明を追加できます。

これらの命名規則に従わない場合、アクションは関連付けられたカメラのビューのアクションリストで使用できません。代わりに、アクションはアクションタブの他のアクションのリストに表示されます。

詳細については、出力を参照してください。

© 2024 Milestone Systems A/S