ナビ付きでトピックを開く

# ハードウェア（説明付き）

ハードウェアは次のいずれかを表します。

- IP経由で監視システムのレコーディングサーバーに直接接続する物理ユニット（カメラ、ビデオエンコーダー、I/Oモジュールなど）。
- Milestone Interconnect設定のリモートサイトのレコーディングサーバー。

システム内の各レコーディングサーバーに対して、ハードウェアを追加するための方法は、複数あります。

ハードウェアがNAT対応ルーターまたはファイアウォールの背後にある場合、別のポート番号を指定し、ルーター/ファイアウォールを構成して、ハードウェアのポートとIPアドレスにマッピングされるようにしなければならない場合があります。

ハードウェアを追加ウィザードを使用して、ネットワーク上でカメラおよびビデオエンコーダーなどのハードウェアを検知し、システムのレコーディングサーバーに追加します。ウィザードでは、Milestone Interconnect設定のリモートレコーディングサーバーも追加できます。ハードウェアは、一度に1つのレコーディングサーバーにのみ追加してください。

## ハードウェアの事前設定 (説明付き)

特定のメーカーは、ハードウェアを初めてVMSシステムに追加する前に新しいハードウェアで資格情報を設定するよう義務付けています。これはハードウェアの事前構成とも呼ばれ、[ハードウェアデバイスの事前構成]ウィザードを介して実行されます。このウィザードは、このようなハードウェアがハードウェアの追加ウィザードで検出された場合に表示されます。

[ハードウェア デバイスの事前設定]ウィザード:

- VMSシステムに追加される前に最初の資格情報が必要なハードウェアは、典型的なデフォルトの資格情報を使用しても追加できません。ウィザードで設定するか、ハードウェアに直接接続して設定する必要があります。
- 資格情報 (ユーザー名またはパスワード) は、未設定というマークの付いたフィールドにのみ適用できます
- ハードウェアのステータスが設定済みに設定されると、資格情報 (ユーザー名またはパスワード) を変更できなくなります。
- 事前設定は新しいハードウェアに適用され、一度だけ実行できます。事前設定後、ハードウェアは、以下の他のハードウェアと同様に管理できます:Management Client
- [ハードウェアデバイスの事前構成]ウィザードを閉じると、事前構成されたハードウェアがハードウェアの追加ウィザードに表示され、システムに追加できるようになります。

[ハードウェアデバイスの事前構成]ウィザードを閉じてからハードウェアの追加ウィザードを完了させることで、事前構成されたハードウェアにシステムを追加するよう強くお勧めします。Management Clientは、ハードウェアがシステムに追加されなければ、事前設定された資格情報を保持しません。

関連タスク

ハードウェアの追加

ハードウェアを有効/無効にする

ハードウェアの編集

個々のデバイスを有効/無効にする

ハードウェアへの安全な接続を設定する

ビデオエンコーダーでのPTZの有効化

ハードウェアデバイスのパスワードを変更

ハードウェアデバイスでのファームウェア更新

参考資料

[ハードウェアプロパティ]ウィンドウ

© 2024 Milestone Systems A/S