ナビ付きでトピックを開く

# ナンバープレート認識によってトリガーされるアラーム

一部のタイプのアラームは、XProtect LPRからのイベントに関連付けることができます。次の手順を実行します。

1. ナンバープレートの一致を確認したいナンバープレート一致リストを作成します（新しいナンバープレート一致リストの追加を参照）。
2. ナンバープレート認識カメラを追加して設定します（ナンバープレート認識カメラの追加を参照）。
3. サイトナビゲーションペインで、>アラームを展開し、右クリックでアラームの定義を展開し、新しく追加で新しいアラームの作成を選択します。
4. アラーム定義情報ウィンドウが表示されます。関連するプロパティを選択します（ナンバープレート認識向けのアラーム定義を参照）。
5. 変更を保存します。
6. ナンバープレート認識のアラームデータ設定を構成します（ナンバープレート認識向けのアラームデータ設定を参照）。

## ナンバープレート認識向けのアラーム定義

イベントのトリガーの定義以外のアラーム定義の設定は、システムの残りの部分についてナンバープレート認識と同様になります。

ナンバープレート認識に関連するトリガーイベントを定義するには、アラームがトリガーされた時に使用するイベントメッセージを選択します。

1. トリガーイベントフィールドの一番上にあるドロップダウンリストで、どのタイプのイベントをアラームで使用するのか決定します。このリストは、ナンバープレート一致リストおよびナンバープレート認識サーバーイベントを提供します（ナンバープレート一致リストを参照）。
2. 2番目のドロップダウンリストで、使用するイベントメッセージを選択します。上記のドロップダウンリストでナンバープレート一致リストを選択した場合、ナンバープレート一致リストを選択します。ナンバープレート認識サーバーを選択したら、関連するLPRサーバーのイベントメッセージを以下から選択します。
   - ナンバープレート認識カメラが接続されていません
   - ナンバープレート認識カメラが実行中
   - ナンバープレート認識サーバーが応答していません
   - ナンバープレート認識サーバーは応答しています

残りのアラーム定義の設定については、アラーム定義をご参照ください。

## ナンバープレート認識向けのアラームデータ設定

Management Clientでは、3つの特定のアラームリスト構成要素をXProtect Smart Clientで選択可能にする必要があります。

これらの要素は、XProtect Smart Clientのアラームマネージャータブでアラームリスト構成のために使用します。関連する要素はオブジェクト、タグ、タイプであり、 ナンバープレート番号（オブジェクト）や国コード（タグ）の認識で必須になります。

Management Clientで、以下を実行します。

1. サイトナビゲーションで>アラームを展開し、アラームデータ設定を選択します。
2. アラームリスト設定タブで、オブジェクト、タグ、タイプを選択し、>をクリックします。

3. 変更を保存します。

XProtect Smart Clientオペレータが、アラームマネージャータブでこれらのナンバープレート認識固有の要素を有効にできるようになりました。

© 2024 Milestone Systems A/S