ナビ付きでトピックを開く

# カメラ設定の表示または編集

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当するカメラを選択します。
3. 設定タブを開きます。

以下の設定を表示または編集できます。

- デフォルトのフレームレート
- 解像度
- 圧縮率
- キーフレーム間のフレームの最大数
- 選択したカメラまたは選択したデバイスグループ内のすべての、カメラの画面の日時およびテキスト表示

カメラのドライバーにより、設定タブの内容は異なります。ドライバーはカメラのタイプによって異なります。

数種類のストリーム（MJPEGとMPEG-4/H.264/H.265など）がサポートされているカメラについては、マルチストリーミングを使用できます。「マルチストリーミングの管理」をご参照ください。

## プレビュー

設定を変更する場合は、プレビューペインを有効にすると、変更の影響を簡単に確認できます。

- プレビューを有効にするには、ビューメニューをクリックし、プレビューウィンドウをクリックします。

プレビューペインを使用してフレームレート変更の影響を確認することはできません。その理由は、プレビューペインのサムネイル画像ではオプションダイアログボックスで定義された他のフレームレートを使用しているためです。

## パフォーマンス

キーフレーム間の最大フレーム数およびキーフレームモード間の最大フレーム数の設定を変更すると、XProtect Smart Clientの一部の機能のパフォーマンスが低下するおそれがあります。例えば、XProtect Smart Clientはビデオ表示の起動にキーフレームが必要なので、キーフレーム間のインターバルが長いと、XProtect Smart Clientの起動に時間がかかります。

## ハードウェアの追加

ハードウェアをシステムに追加する方法については、「ハードウェアの追加」をご参照ください。

関連タスク

魚眼レンズサポートを有効/無効にします

プリセット位置を追加（タイプ1）

カメラのプリセット位置を使用する（タイプ2）

カメラのプリセット位置をデフォルトとして割り当てる

カメラのプリセット位置を編集（タイプ1のみ）

カメラのプリセット位置の名前を変更（タイプ2のみ）

プリセット位置をテストする（タイプ1のみ）

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S