ナビ付きでトピックを開く

# ハードウェアへの安全な接続を設定する

SSL（セキュアソケットレイヤー）を使用して、ハードウェアデバイスとレコーディングサーバーの間で安全なHTTPS接続を設定できます。

以下の手順を実行する前に、カメラのベンダーに連絡してハードウェアの証明書を入手し、ハードウェアへアップロードしてください。

1. 概要ペインで、レコーディングサーバーを右クリックし、ハードウェアを選択します。

2. 設定タブでHTTPSを有効にします。デフォルトでは無効になっています。
3. HTTPS接続で使用するレコーディングサーバーのポートを入力します。ポート番号は、デバイスのホームページで設定されたポートに対応している必要があります。
4. 必要に応じて変更し、保存します。

概念情報

ハードウェア（説明付き）

参考資料

[ハードウェアプロパティ]ウィンドウ

© 2024 Milestone Systems A/S