ナビ付きでトピックを開く

# プリセット位置を追加（タイプ1）

プリセット位置をカメラに追加する方法

1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
3. プリセットタブで新規をクリックします。プリセットの追加ウィンドウが表示されます。

4. プリセットを追加ウィンドウはカメラからのライブプレビュー画像を表示します。ナビゲーションボタンおよび/またはスライダーを使用してカメラを必要な位置に移動します。
5. 名前フィールドにプリセット位置の名前を入力します。
6. オプションとして、説明フィールドにプリセット位置の説明を入力します。
7. プリセット位置をロックするには、[ロック] を選択します。十分な権限を持つユーザーのみ、後で位置のロックを解除できます。
8. 追加をクリックしてプリセットを指定します。必要なプリセットが設定されるまで、追加を続けます。
9. [OK] をクリックします。プリセットを追加ウィンドウが閉じ、プリセット位置がプリセットタブのカメラの利用可能なプリセット位置のリストに追加されます。

関連タスク

魚眼レンズサポートを有効/無効にします

カメラ設定の表示または編集

カメラのプリセット位置を使用する（タイプ2）

カメラのプリセット位置をデフォルトとして割り当てる

カメラのプリセット位置を編集（タイプ1のみ）

カメラのプリセット位置の名前を変更（タイプ2のみ）

プリセット位置をテストする（タイプ1のみ）

参考資料

デバイスタブ

© 2024 Milestone Systems A/S